## Gorge axiale pour joint torique

Zone de dépose : | face plane support de la gorge, référence de la cote h gorge
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'arbre ou de l'alésage, référence de la cote pilotée (d référence)
Création : | 5 configurations pour 5 sections de joints normalisées pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- les dimensions de la gorge correspondent à un montage d'étanchéité statique
- l'écrasement du joint résultant de la cote h gorge correspond à l'écrasement maximum préconisé
- (d référence) est piloté par votre brut :

- soit par un alésage : alors (d référence) < D médian
- soit par un arbre : alors (d référence) > D médian

Bibliographie : | GdSTI-Fanchon §35-III-1