# Gorges & Dentures
pour courroies et chaînes

  Documentation en cours d'élaboration
  Dentures pour chaines à rouleaux :
  3 Fonctions pour chaînes à rouleaux simples, doubles et triples
  - chaque fonction propose des dentures pour 13 normes de maillons, de 05B à 24A
  - le tracé des dents correspond à la norme NF - E26 - 102
  - l'angle A° référence alpha, qui dépend de l'indice de qualité de la rdenture, doit avoir une valeur comprise entre 120° et 140°
  - les fonctions usinent le flanc et le diamètre de tête des roues : il faut que le Brut sur lequel est déposé un fonction aie un diamètre initial plus grand que le diamètre de tête des roues
  Dentures pour courroies synchrones :
  6 Fonctions pour courroies MXL , XL , L , H , XH , XXH
  6 Fonctions pour courroies S M (Super Torque)
  5 Fonctions pour courroies T , AT
  - chaque fonction propose les nombres de dents normalisés pour chacun des types de dentures
  - le Brut sur lequel est déposé un fonction doit avoir le Diamètre de tête de la denture : cette valeur (d tête poulie) est accessible dans l'esquisse Profil du creux de dent de la fonction
  Gorges pour courroies Poly V :
  1 Fonction proposant 5 profils de stries
  - il faut préciser le Nbre de gorges
  - le Diamètre de tête est le le Diamètre du brut de dépose
  Gorges pour courroies trapézoïdales :
  10 Fonctions Gorge simple pour courroies A , B , C , D , E , Z , SPA , SPB , SPC , SPZ
  10 Fonctions Gorges multiples pour courroies A , B , C , D , E , Z , SPA , SPB , SPC , SPZ
  - Chaque fonction propose des gorges aux diamètres primitifs normalisés pour chacun des profils
  - le Brut sur lequel est déposé un fonction doit avoir le Diamètre extérieur de la poulie : cette valeur (D extérieur poulie) est accessible dans l'esquisse Profil de la fonction