## Joint plat

AltiTech propose 8 types de Brides à souder, 1 Bride tournante et 2 types de Brides pleines ainsi que 4 types de Collets à souder et 1 joint plat.

- Le Joint plat n'est pas dans l'esprit de SW ( Pièce indépendante de l'ensemble mécano-soudé ), mais permet de simplifier les modèles numériques de ces mécanisme

- De très nombreux types de joints existent: je me suis contenté d'une série aux dimensions ISO pour les diamètres intérieurs et extérieurs. L'épaisseur est libre, selon le type de joint désiré.

- Voir Généralités sur les brides

Zone de dépose : | face plane d'appui sur la bride, référence de la cote épaisseur
Positionnement : | sur une arête extérieure de la brideréférence de la cote pilotée (ØDe_bride)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Séries : |

- PN6 : de DN10 à DN600
- PN10 : de DN10 à DN600
- PN16 : de DN10 à DN600
- PN25 : de DN10 à DN600
- PN40 : de DN10 à DN600

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : | [DN] donne le diamètre nominal de la bride mais n'a de relation avec aucune des cotes : il n'influe en rien sur sa géométrie
Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §12.8