## Ø - Rainure semi-oblongue pour rondelle MB

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de l'arbre, référence de la cote x rainure utile
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'arbre, référence de la cote pilotée (d arbre) orientation en supprimant la contrainte Verticale dans l'esquisse Dépose
Création : | 17 configurations normalisées NF ISO 2982-2 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 axe 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par extrusion
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | (d arbre) est piloté par votre brut.
Bibliographie : | GdDI-Chevalier §40-78 ou §66-3 GdSTI-Fanchon §26-VIII