# Arbre - Trou de centre - 2 fonctions

## Ø - Trou de centre -Type A

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de l'arbre
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'arbre, référence de la cote pilotée (D arbre)
Création : | 12 configurations normalisées NF E 60-051 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- la dimension nominale est le diamètre du téton.
- les valeurs suivies d'un * sont à éviter
- la valeur par défaut de L trou est la valeur mini préconisée par la norme
- (D arbre) est piloté par votre brut.

Bibliographie : | Guide de la Productique - Chevalier §23.1

## Ø - Trou de centre -Type B

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de l'arbre
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'alésage référence de la cote pilotée (D arbre)
Création : | 10 configurations normalisées NF E 60-051 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : |

- la dimension nominale est le diamètre du téton.
- les valeurs suivies d'un * sont à éviter
- la valeur par défaut de L trou est la valeur mini préconisée par la norme
- (D arbre) est piloté par votre brut.

Bibliographie : | Guide de la Productique - Chevalier §23.1