## Ø - Portée épaulée avec congé

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement, référence de la cote L portée cylindrique
Positionnement : | sur une arête à l'extrémité de l'arbre ou de l'épaulement, référence de la cote pilotée (D arbre)
Création : | 7 configurations dimensionnelles pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par révolution

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (D arbre) est piloté par votre brut.
- si l'épaulement est droit ( A° cyl/épaulement = 90° ) ou si il y a suppression de l'épaulement, il est préférable d'utiliser la fonction Ø - Portée avec congé