# Vitrine FILETAGES et TARAUDAGES

Les Fonctions de palette utilisées par la bibliothèque ne permettent pas de créer des hélices : toutes les fonctions Filetages/Taraudages mettent en place les plans et esquisses nécessaires à la mise en place de l'extrusion par balayage qui génèrera le creux du filet (voir les Fonctions complémentaires associées)
Le filet généré peut :
  - soit s'arrêter brutalement dans (ou hors) de la matière : il est alors dit "simple"
  - soit se dégager de la matière progressive à la manière du filet d'un taraudage réalisé au taraud, d'un filetage élaboré à la filière ou sur une commande numérique : le filet est alors dit "progressif"
  - types de filets disponibles
Filetages :
  8 profils avec extrémité "simple"
  6 profils avec extrémité "progressive"
  1 profil avec usinage + extrémité "progressive" (Filet G étanche)
Taraudages :
  6 profils avec extrémité "simple"
  4 profils avec extrémité "progressive"