## Courbes à souder

AltiTech propose 8 Courbes à souder en 3 angles ( 45° , 90° , 180° ) , 4 séries ( 2d , 3d , 3dg , 5d ) et 2 normes ( NFA 49-281 et A234 WPB ).

- Ces séries, probablement incomplètes, coresspondentaux documents les plus complets que j'ai pu trouver.

- je ne suis pas arrivé à interpréter les tableaux du MEMOTECH
- les proposition des fabricants semblent s'éloigner assez fortement des normes

- Types de Courbes disponibles

- Courbes 45°
- Courbes 90°
- Courbes 180°
- Courbe libre

## Courbes à 45°

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur une arête extérieure du tube référence de la cote pilotée (ØDe tube dépose)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial (défini par rapport à l'esquisse de dépose, il oriente angulairement la courbe) 2 esquisses pour fonction 1 Base par balayage
Série : | 3d
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | ØDe tube courbe n'est pas automatiquement égal à (ØDe tube dépose)
Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §7.8 ( pas très clair pour les normes, très incomplet )

## Courbes à 90°

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur une arête extérieure du tube référence de la cote pilotée (ØDe tube dépose)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial (défini par rapport à l'esquisse de dépose, il oriente angulairement la courbe) 2 esquisses pour fonction 1 Base par balayage
Série : |

- 2d
- 3d
- 3dg
- 5d

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | ØDe tube courbe n'est pas automatiquement égal à (ØDe tube dépose)
Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §7.8 ( pas très clair pour les normes, très incomplet )

## Courbes à 180°

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur une arête extérieure du référence de la cote pilotée (ØDe tube dépose)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial (défini par rapport à l'esquisse de dépose, il oriente angulairement la courbe) 2 esquisses pour fonction 1 Base par balayage
Série : |

- 2d
- 3d
- 3dg
- 5d

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | ØDe tube courbe n'est pas automatiquement égal à (ØDe tube dépose)
Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §7.8 ( pas très clair pour les normes, très incomplet )

## Courbe libre

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : |

- sur l'arête extérieure du tube référence de la cote pilotée (ØDe tube dépose)
- sur l'arête intérieure du tube référence de la cote pilotée (Ødi tube dépose)

Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial (défini par rapport à l'esquisse de dépose, il oriente angulairement la courbe) 2 esquisses pour fonction 1 Base par balayage
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (ØDe tube courbe) est automatiquement égal à (ØDe tube dépose)
- (e tube courbe) est contraint par (ØDe tube dépose) et (Ødi tube dépose) : bien vérifier lors de la dépose que Ødi < ØDe pour éviter des erreurs.