# Moletages droits - 2 fonctions

## Ø - Moletage droit discontinu

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement, référence de la cote x amont
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'arbre, référence de la cote pilotée (d axe) orientation possible en supprimant la contrainte Verticale de l'esquisse Dépose
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par extrusion 3 équations
1 axe
1 répétition circulaire de fonction

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (d axe) est piloté par votre brut.
- Le nombre de stries est automatiquement calculé
- L'équation inclus une cote pilotée : une reconstruction peut être nécessaire pour obtenir la forme définitive de l'usinage
- Pour des stries en bout d'arbre, il faut L stries = x amont
- Cette fonction fonctionne par enlèvement de matière et ne modélise donc qu'imparfaitement le moletage qui procède par déformation: le gonflement du cylindre moleté n'apparaît pas, ou doit être pris en compte par le concepteur dans le diamètre du brut

## Ø - Moletage droit

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'arbre, du diamètre extérieur de l'arbre, référence de la cote pilotée (d axe) orientation possible en supprimant la contrainte Verticale de l'esquisse Dépose
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par extrusion 2 équations
1 axe
1 répétition circulaire de fonction

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (d axe) est piloté par votre brut.
- Le nombre de stries est automatiquement calculé
- L'équation inclus une cote pilotée : une reconstruction peut être nécessaire pour obtenir la forme définitive de l'usinage
- Pour des stries en bout d'arbre, il faut L stries = x amont
- Cette fonction fonctionne par enlèvement de matière et ne modélise donc qu'imparfaitement le moletage qui procède par déformation: le gonflement du cylindre moleté n'apparaît pas, ou doit être pris en compte par le concepteur dans le diamètre du brut