# Crémaillère denture droite - 2 fonctions

## Crémaillère denture droite

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de la crémaillère, référence de la cote x creux amont
Positionnement : | sur l'arête rectiligne tête de la future denture
Création : | 60 configurations normalisées NF ISO 54..., classées en 2 séries normale et secondaire*, pilotées par Famille de pièces 2 esquisses de dépose et dimensions 1 plan 8 équations 1 esquisse pour fonction
1 enlèvement de matière par extrusion
1 axe
1 répétition linéaire de fonction

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Caractéristique : | La crémaillère engrène avec un pignon cylindrique à denture droite
Remarques : |

- Après insertion, la fonction est libre en translation parallèlement à l'arête de positionnement :

- ouvrir l'esquisse (-)Dépose et rajouter les contraintes et cotes nécessaires au positionnement

- Les flancs des dents sont droits : aucune reconstruction particulière n'est nécessaire pour faire converger les équations
- L crémaillère permet de calculer le nombre (entier) de dents extrudées par la Répétition linéaire de fonction : la longueur effective est généralement inférieure à cette valeur
- si toutes les répétitions de l'enlèvement de matière Creux de dent ne coupent pas la pièce le message d'erreur La fonction n'a pas pu couper le corps est renvoyé....
- Le coefficient R congé/module pilote le rayon du congé de pied de dent

- par défaut, R congé/module = 0.38, valeur normalisée de la crémaillère primitive de taillage

- L'Axe est dans le plan primitif de la crémaillère pour faciliter l'assemblage ultérieur

## Crémaillère denture droite sur cylindre

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de la crémaillère
Positionnement : | sur l'arête cylindrique tête de la future denture, référence de la cote pilotée (d arbre)
Création : | 60 configurations normalisées NF ISO 54..., classées en 2 séries normale et secondaire*, pilotées par Famille de pièces 2 esquisses de dépose et dimensions 1 plan 8 équations 1 esquisse pour fonction
1 enlèvement de matière par extrusion
1 axe
1 répétition linéaire de fonction

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Caractéristique : | La crémaillère engrène avec un pignon cylindrique à denture droite
Remarques : |

- Pour orienter angulairement la crémaillère sur le cylindre : ouvrir l'esquisse Dépose, supprimer la contrainte Vertical puis rajouter les contraintes et cotes nécessaires au positionnement
- (b largeur de denture) est mesuré au niveau du pied de la denture
- Les flancs des dents sont droits : aucune reconstruction particulière n'est nécessaire pour faire converger les équations
- L crémaillère permet de calculer le nombre (entier) de dents extrudées par la Répétition linéaire de fonction : la longueur effective est généralement inférieure à cette valeur
- si toutes les répétitions de l'enlèvement de matière Creux de dent ne coupent pas la pièce le message d'erreur La fonction n'a pas pu couper le corps est renvoyé....
- Le coefficient R congé/module pilote le rayon du congé de pied de dent

- par défaut, R congé/module = 0.38, valeur normalisée de la crémaillère primitive de taillage

- L'Axe est dans le plan primitif de la crémaillère pour faciliter l'assemblage ultérieur