## Tés et piquages

- AltiTech propose 2 Tés ( égaux et réduits ) normalisés et 2 Piquages non normalisé ( orientation définie par cotation ou par contrainte ), déclinées chacun en 2 fonctions :

- dépose sur la barre
- dépose sur le piquage

- Les Tés sont aux normes NFA 49-281 / A 234 WPB

- pour ces fonctions, la norme est précisée dans la Description des Propriétés de la configuration ( dans l'arbre de ConfigurationManager, clic-droit sur le nom de la configuration, puis Propriétés.... dans le menu contextuel )

- Fonctions Tés et Piquages disponibles

- Té réduit - dépose barre
- Té réduit - dépose piquage
- Té égal - dépose barre
- Té égal - dépose piquage
- Piquage libre - dépose barre - coté
- Piquage libre - dépose barre - libre
- Piquage libre - dépose piquage - coté
- Piquage libre - dépose piquage - libre

## Té réduit - dépose barre

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur une arête extérieure du tube référence de la cote pilotée (ØDe tube dépose)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 4 esquisses pour fonction 2 Base/Bossage par révolution 2 enlèvements de matière par révolution

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | ØDe_barre n'est pas automatiquement égal à (ØDe tube dépose)

## Té réduit - dépose réduction

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur une arête extérieure du tube référence de la cote pilotée (ØDe tube dépose)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 4 esquisses pour fonction 2 Base/Bossage par révolution 2 enlèvements de matière par révolution

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | Øde_piquage n'est pas automatiquement égal à (ØDe tube dépose)

## Té égal - dépose barre

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur une arête extérieure du tube référence de la cote pilotée (ØDe tube dépose)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 4 esquisses pour fonction 2 Base/Bossage par révolution 2 enlèvement de matière par révolution

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : |

- ØDe n'est pas automatiquement égal à (ØDe tube dépose)
- la hauteur du piquage est égale à L_barre / 2

## Té égal - dépose piquage

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur une arête extérieure du tube référence de la cote pilotée (ØDe tube dépose)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 4 esquisses pour fonction 2 Base/Bossage par révolution 2 enlèvement de matière par révolution

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : |

- ØDe n'est pas automatiquement égal à (ØDe tube dépose)
- la hauteur du piquage est égale à L_barre / 2

## Piquage libre - dépose barre - coté

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube référence de la cote pilotée (x piquage/axe)
Positionnement : | sur une arête extérieure du tube référence de la cote pilotée(ØDe tube dépose)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 4 esquisses pour fonction 2 Base/Bossage par révolution 2 enlèvement de matière par révolution

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : |

- ØDe_barre n'est pas automatiquement égal à (ØDe tube dépose)
- la cote axiale x piquage/barre a été posée sur l'extérieur de la barre pur éviter des erreurs souvent difficiles à rattraper
- pour éviter les erreurs, attention à l'ordre de saisie des différentes cotes

## Piquage libre - dépose barre - libre

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube référence des cotes pilotées (x piquage/barre) et (x piquage/axe)
Positionnement : |

- sur un "segment d'esquisse" qui correspond à l'axe du piquage, référence de la cote pilotée (A°piquage amont)
- sur une arête extérieure du tube référence de la cote pilotée (ØDe tube dépose)

Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 4 esquisses pour fonction 2 Base/Bossage par révolution 2 enlèvement de matière par révolution

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : |

- ØDe_barre n'est pas automatiquement égal à (ØDe tube dépose)
- la cote axiale x piquage/barre a été posée sur l'extérieur de la barre pur éviter des erreurs souvent difficiles à rattraper

## Piquage libre - dépose piquage - coté

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur une arête extérieure du tube référence de la cote pilotée(ØDe tube dépose)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 4 esquisses pour fonction 2 Base/Bossage par révolution 2 enlèvement de matière par révolution

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : |

- Øde_piquage n'est pas automatiquement égal à (ØDe tube dépose)
- la cote axiale x piquage/barre a été posée sur l'extérieur de la barre pur éviter des erreurs souvent difficiles à rattraper
- pour éviter les erreurs, attention à l'ordre de saisie des différentes cotes

## Piquage libre - dépose piquage - libre

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube référence de cote pilotée (H_ piquage)
Positionnement : |

- sur un "segment d'esquisse" qui correspond à l'axe de la barre, référence de la cote pilotée (A°piquage)
- sur une arête extérieure du tube référence de la cote pilotée (ØDe tube dépose)

Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 4 esquisses pour fonction 2 Base/Bossage par révolution 2 enlèvement de matière par révolution

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : |

- Øde_piquage n'est pas automatiquement égal à (Øde tube dépose)
- la cote axiale x piquage/barre a été posée sur l'extérieur de la barre pur éviter des erreurs souvent difficiles à rattraper