## Ø - Cône - plan de jauge aval

Zone de dépose : | épaulement, référence de la cote x aval
Positionnement : | sur une des arêtes d'extrémité de la portée aval, référence de la cote pilotée (D portée)
Création : | 7 configurations dimensionnelles pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 2 plans 1 équation 1 esquisse pour fonction
1 enlèvement de matière par révolution

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (D portée) est piloté par votre brut.
- la figure ci-dessus représente un cas peu opérationnel :

- si x aval = longueur de la portée aval , le cone va jusqu'au bout de l'arbre
- si x aval = L cone, selon les valeurs de d de jauge et de (D portée), le cone viendra s'appuyer sur la Face de dépose ou laissera une portion de la portée aval en avant la Face de dépose, sans épaulement intermédiaire.