## Taraudage Rd

Zone de dépose : | face plane normale à l'alésage, référence de la cote L taraudée
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'alésage du diamètre intérieur de l'alésage, référence de la cote (d perçage)
Création : | 51 configurations normalisées NF F 00-032 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 2 plans 2 esquisses pour fonctions 8 équations
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque (à décomposer )
Fonctions complémentaires : | séquence pour Filetage-Taraudage "simple"
Remarques : |

- Seul le profil du filet est normalisé ; les configurations proposées respectent les préconisations de la norme ( séries de diamètres profil ISO - pas de 2 , 3 , 4 et 6 )
- Ce filet est un filet pour vis de manœuvre :

- le taraudage est généralement débouchant : aucun taraudage progressif n'est proposé

Bibliographie : | GdDI-Chevalier §30-322 ou §48-322 GdSTI-Fanchon §20-I-2-c