# Alésage - Cannelures à flancs parallèles - 2 fonctions

## O - Cannelures à flancs parallèles - centrage extérieur

###

Zone de dépose : | face plane normale à l'alésage, référence de la cote L cannelures
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'alésage, référence de la cote pilotée (d alésage) orientation en supprimant la contrainte Verticale de l'esquisse Dépose
Création : | 53 configurations normalisées NF E 22-131 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par extrusion
1 axe
1 répétition circulaire de fonction

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- Centrage par le fond cylindrique des rainures de l'alésage.
- Extrémité droite non usinable : cannelures traversantes ou débouchant dans une gorge de dégagement.
- (d alésage) est piloté par votre brut.
- [d fond rainure arbre] est purement indicatif mais si (d alésage) = [d fond rainure arbre] une erreur de reconstruction de l'esquisse Profil "segment de longueur nulle" (mesure de (jeu radial) ) est générée : il ne peut y avoir de double centrage .

Bibliographie : | GdDI-Chevalier §38-21 ou §56-21 GdSTI-Fanchon §22-III-1

## O - Cannelures à flancs parallèles - centrage intérieur

###

Zone de dépose : | face plane normale à l'alésage, référence de la cote L cannelures
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'alésage, référence de la cote pilotée (d alésage) orientation en supprimant la contrainte Verticale de l'esquisse Dépose
Création : | 53 configurations normalisées NF E 22-131 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par extrusion
1 axe
1 répétition circulaire de fonction

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- Centrage par le pied cylindrique des cannelures : [d centrage], fond des rainures sur l'arbre, est purement indicatif mais il faut (d alésage) = [d centrage] pour que le montage soit correct.
- Extrémité droite non usinable : cannelures traversantes ou débouchant dans une gorge de dégagement.
- Le fond des rainures est plan dans la fonction, mais il peut être usiné cylindrique.

Bibliographie : | GdDI-Chevalier §38-21 ou §56-21 GdSTI-Fanchon §22-III-1