# Insertion de dentures d'engrenages avec AltiTech v2._

## Généralités ( en résumé )

- Pour tout savoir des profils générés lors de la dépose d'une denture, consulter Généralités sur les engrenages AltiTech
- Chacune des fonctions est déclinée en 3 types (Z grand, Z moyen, Z petit). Le type à utiliser est à définir avec la feuille Excel Choix commande Engrenage - Bib AltiTech.xls
- La dépose s'effectue comme pour une fonction de bibliothèque normale (cf. Déposer une fonction AltiTech sur un pièce) : dans les configurations, choisir le module désiré, mais, en aucun cas, il ne faut modifier les Cotes de positionnement : cela aboutit généralement au message "Impossible de créer la fonction......" , presque toujours irrécupérable

- l'Arête de référence sélectionnée, dès que la configuration , avec les carctéristiques de la pièce prototype, s'est reconstruite (cela peut prendre du temps) sur la pièce, il faut Valider

- Pour reprendre la main après la reconstruction qui suit le choix de l'Arête de référence, il faut impérativement que la fonction déposée coupe le Corps de la pièce (alors que les cotes de positionnement n'ont pas été introduites....) : j'ai excentré la fonction déposée par rapport au brut :

- il faut toujours vérifier en fin de dépose que la cote (d arbre) = (d tête) ( sinon la denture est excentrée )

## Procédure d'insertion d'une fonction Engrenage AltiTech v2._

- Préliminaires : les fonctions Engrenages importent des Equations qui effectuent des calculs trigonométriques :

- avant d'importer ces fonctions, il faut vérifier que le champ Unités angulaires des équations de votre pièce est en Degrés

- pour vérifier: Outils > Equations > Unités angulaires des équations - Sortir par - une modification éventuelle des unités sera conservée.
- si une modification des unités n'est pas possible (autres Equations évaluées en Radians ), Editer les Equations de la fonction prototype, chercher les fonctions trigos pour les passer en radians (radians = degrés*pi/180 )

- Dans la Gestionnaire des tâches , activer le volet Bibliothèque de conception :

- Sélectionner la bibliothèque Fonctions AltiTech , et dans l'arborescence des dossiers qui se déroule, rechercher le dossier Engrenages
- Choisir le type de denture désiré en sélectionnant un sous-dossier

- Les fonctions présentes dans le dossier s'affichent dans la partie inférieur du Volet des tâches

- Une fenêtre de visualisation de la fonction sélectionnée apparait lorsque l'on attarde la souris dessus: l'image n'est pas forcément représentative

- Sélectionner la commande souhaitée et, en maintenant la touche gauche de la souris appuyée, faire glisser l'icône de la fonction jusqu'à sa face de dépose

- Lorsque le pointeur passe en zone graphique, il change de forme : le + qui l'accompagne indique que l'on va copier l'arborescence de la fonction prototype dans l'arbre de la pièce active
- Lorsque le pointeur amène la fonction sur la pièce, l'image filaire de l'engrenage se surimpose à la pièce, avec ses caractéristiques par de la configuration Défaut du prototype ( module m = 1 - Z mini de la fonction pour déport =0 )

- Lorsque le pointeur est sur la face de dépose, relâcher le bouton gauche de la souris : le volet du Gestionnaire des actions (Feature Manager) affiche le gestionnaire de dépose des Fonctions de bibliothèque
  - Si la face de dépose était inappropriée, le champ Plan de positionnement est vide: resélectionner la Face de dépose de la fonction : il s'agit presque toujours d'une Face en bout d'Arbre ou d'Alésage ou d'un Epaulement

- Dans le champ Configurations, choisir le module
  - deux séries successives sont proposées:
  - une série normale (de m=0.06 à m=60 )
  - une série secondaire (de m=0.07* à m=70*)
- Des messages d'erreur apparaissent fugitivement et le poste "mouline" plus ou moins longtemps, sans que cela ne porte pas à conséquence :

- SolidWorks reconstruit la pièce prototype dans la configuration sélectionnée
- Une fenêtre flottante présente la pièce prototype avec, pour certaines fonctions, l'arête de tête mise en évidence

- Le champ Reférences s'ouvre avec une entité nommée : l'Arête de tête de l'engrenage

- Sélectionner la future arête de tête (dans le cas d'une arête chanfreinée choisir l'arête la plus extérieure)

- La fonction usine la pièce :

- elle est généralement décentrée ( si Z ≠ Z Défaut)

- Valider la fonction sans modifier les Cotes de positionnement

- je les ai laissées accessibles car j'espère que les prochaines versions de SW corrigeront le bug qui impose les procédures décrites ci-dessous

- La fonction est déposée, incomplètement paramétrée à vos valeurs ( Z , x , b...) :

- dans l'Arbre de création, déroulez l'arbre interne de la fonction Denture.... puis sélectionnez l'Esquisse Dimensions, mettez la Normale à l'écran puis Double-clic sur cette Esquisse Dimensions

- ses cotes s'affichent et peuvent-être modifiées, sans ouvrir l'esquisse, par un Double-clic

- il est alors possible de saisir les caractéristiques de l'engrenage, en ne reconstruisant pas la pièce après saisie des nouvelles valeurs

- le module a été défini par la configuration - il peut éventuellement être modifié
- le Z nb de dents , le déport X+1 , l' A° angle de pression sont des cotes de définition des dentures
- (d tête) est une cote calculée à partir des cotes précédentes : définie par une Equation, elle ne peut être modifiée mais servira à vérifier que la dimension de (d arbre) de l'Esquisse Dépose, cote du brut, est correcte

- les divers Coefficients permettent d'affiner le profil du raccord entre le flanc de la dent et le fond (cylindrique) du creux de dent

- leur valeur, utilisée comme multiplicateur du module, permet de calculer des coefficients directeurs de la tangente des splines (cf Aide SW > Spline > 2D > Editer des splines > Pilotages par les tangentes > Coefficient directeur de la tangente) qui influent sur les rayons de courbures :

- de la spline du flanc pour coef courbure flanc (au pied du flanc)
- de la spline du raccord pour coeff courbure raccord flanc (au pied du flanc) et pour coeff courbure raccord fond (à la jonction raccord-fond)
- remarque: les directions des tangentes du raccord et du pied de flanc sont imposées par Contraintes. Les tangentes des autres points du flanc sont "libres" (problèmes de sur-contrainte lors des reconstructions - les esquisses Profil dent peuvent apparaitre, transitoirement, comme sous-contraintes : une reconstruction suffit en général à les rendre iso-contraintes)

- Le coef fond/creux permet de calculer la largeur de la partie du fond cylindrique par rapport à la largeur du creux sur le cercle de référence
- Pour les fonctions Z moyen et Z petit, le coef décalage bas-fond défini la position du bas du flanc par rapport au pied de la développante de cercle sur le cercle de base ; A° tangence bas-flanc oriente la tangente commune à la spline du flanc en développante de cercle et à la spline du congé (point au bas du flanc, positionné par le coef décalage bas-fond )
- les valeurs par défaut donnent des résultats crédibles (mais non vérifiés "au réel" ) pour les nombres de dents que j'ai testés

- pour les petits modules (m < 0.3 ) l'erreur "ligne de longueur nulle" disparait lorsque l'on augmente la valeur du coef fond/creux (jusqu'à 0.5)

- La cote b largeur de denture est soit :

- la cote de fonction de Creux de dent (dentures droites débouchantes)
- une cote de l'Esquisse Trajectoire fraise pour les Dentures fraisées
- pour les Dentures coniques, par défaut, la largeur de denture usinée est égale à la moitié de la génératice du cone primitif, fixé par Contrainte Point milieu dans l'Esquisse Mise en place dentures - comme la largeur de denture doit être plus petit que L génératrice / 3 , ce réglage, qui évite de nombreux bugs de reconstruction, n'a pas à être touché.
- pour les Dentures hélicoïdales elle est donnée par la hauteur d'hélice.

- Autres cotes:
  - Angle primitif d'un Engrenage conique : esquisse Mise en place des dentures
  - L' Angle de conduite sur vis dans l'esquisse Profil gorge permet de calculer le (D extérieur roue) d'une Roue creuse
- Toutes les cotes sont saisies et aucune Reconstruction n'a été lancée :

- lancer alors la Macro Reconstruction_x4 fourni dans le répertoire ..\AltiTech_v2-...\Macros_et_Familles : il s'agit de 4 Reconstructions suivies d'un Zoom tout qui évite les Messages d'erreurs et les mises à jour intermédiaires à l'écran

- pour lancer la macro : barre de commande Macro puis Exécuter.. et allez chercher la macro à l'adresse ci-dessus
- pour installer la macro à demeure : Outils > Personnaliser > Commandes > Macro > Nouveau bouton de macro

- une icone spécifique Reconstructions.bmp est disponible sous ..\AltiTech_v2-...\Macros_et_Familles

- lancer une Reconstruction classique génèrera des messages d'erreurs, des profils exotiques et risque de prendre du temps

- pour arriver à un résultat correct, il faut lancer successivement plusieurs Reconstruction (3 ou 4 suffisent généralement pour arriver à un résultat stable)

- La pièce est correctement reconstruite (cela peut prendre un temps certain)

- vérifier que le diamètre de votre brut Esquisse Dépose > (d arbre) est égal à Esquisse Dimensions > (d tête) : modifer événtuellement le diamètre du brut sinon la denture est décentrée

- Il peut arriver que cette dernière étape "coince"

- vérifier que votre Z nb de dents est compatible avec la fonction utilisée
- reprendre la fonction et reconstruire après chaque modification d'un paramètre ( Z , puis X.....)

- pour les Engrenages coniques, vérifier à ne pas tomber sur des étapes intérmédiaires incompatibles avec la fonction utilisée

- si le Z par défaut est beaucoup plus grand que le Z souhaité ( lorsque X< 0 ou pour les Engrenages coniques ), descendre progressivement le Z dents (de 3 dents en 3 dents )
- si cela ne passe vraiement pas, faites moi parvenir le paramètres qui coincent ( denture, Z, X, m..... ainsi que la fonction utilisée)

- lorsque qu'une denture est implantée, les reconstructions de la pièce peuvent devenir très importants (cela dépend fortement du poste de travail)

- il est toujours possible de Supprimer la fonction
- une autre solution est de décocher l'Equation "Z@Denture" = "Z nb de dents@Dimensions" puis de manuellement rentrer une petite valeur de Z de la fonction Répétition Denture ( 3 ou 5 sont assez pratique) : c'est cette fonction qui ralentit les reconstructions

- la pièce terminée penser à cocher l'Equation "Z@Denture" = ......

## Modifier la fonction prototype

- Il est facile de modifier la liste des Configurations, les valeurs par défaut des Cotes.....

- les Feuilles Excel qui pilotent les configurations sont disponibles dans le répertoire ..\AltiTech_v2-...\Macros_et_Familles

- Modifier une Fonction de Bibliothèque "Engrenages" ou Accélérer la dépose de vos modules les plus utilisés