### Module COMPOSANTS à SOUDER de la bibliothèque AltiTech

- Créé pour version 1.2 de AltiTech, ce module, disparu lors du passage à la version 2.0, revient entièrement refondu pour la version 2.2 . Conçu comme complément de la bibliothèque de Profilés ses objectifs restent les mêmes : créer des Pièces soudées SolidWorks sans passer par les assemblages

- Il est composé de Fonctions de bibliothèque ( développées sous la version 2006 SP4.1 de SolidWorks ) qui, utilisées dans le cadre de "pièce" de Construction soudée, créent des Corps non fusionnés qui sont autant de "pièces" créées dans l'assemblage si on entreprend d'Enregistrer les corps de la pièce à Corps multiples
  - Cette méthodologie, peu conventionnelle dans l'optique de conception de SolidWorks, est beaucoup plus rapide et souple que la méthode de conception Pièces puis Assemblage.

- Surtout intéressante pour des ensembles et des sous-ensembles ne comportant que des Pièces fixes de formes simples (châssis, bâtis à base de profilés et plaques ....),elle permet des développements intéressants de conception "dans l'Assemblage".
  - Remarque : une telle méthodologie posera probablement des problèmes de validation des conceptions avec les modules RdM type Cosmos....

- Peu au fait des habitus industriels de conception des structures mécanosoudée, je propose des "pièces" usuelles dans les conceptions de châssis et tuyauterie :
  - des Brides, Réductions, Tés, Joint plat, Courbes normalisés, et quelques-fois "libres",qui permettent de réaliser facilement des petites canalisations sans passer par le module Piping de SolidWorks
  - des Tourillons
  - des composants de quincaillerie ( Boulons, Vis, Ecrous, Rondelles, Goujons soudés) normalisés qui permettent de concevoir des "Assemblages" fixes sans quitter la "Pièce de Construction soudée"....

- Remarques d'ordre général sur l'écriture de ces Fonctions de bibliothèques :
  - Toutes "créent" de la matière, des Corps non fusionnés qui sont autant de "Pièces" d'un "Assemblage"
  - Presque toutes sont réalisées avec des Configurations qui permettent de proposer des variantes dimensionnelles normalisées du composant
  - La mise en place des composants a été simplifiée au maximum : généralement une Face + une Arête circulaire :
  - si une orientation angulaire est nécessaire, ouvrir l'Esquisse Dépose de la Fonction de bibliothèque déposée, Supprimer l'unique Contrainte Verticale et réorienter angulairement l'esquisse ( par Cotation ou Contraintes) : la Fonction sera réorientée suivant la nouvelle position de l'esquisse Dépose. Ne pas tenir compte des éventuels messages d'Erreurs de reconstruction.
  - A l'instar des Profilés toutes les configurations ont été crées avec des Propriétés ( Description, Désignation, Norme ) Générale et de Configuration :
  - malheureusement elles ne sont pas importées dans la Pièce lors de la dépose de la fonction et ne peuvent-être directement exploitées dans les Tables de pièces soudées
  - il est possible, par Copier/Coller entre les Propriétés spécifiques à la configuration de la Fonction ( Fichiers>Propriétés... ) de renseigner les Propriétés de l'Article-liste-des-pièces-soudées dans la Liste des pièces soudées (en racine de l'Arbre de construction de votre Pièce) : ces Propriétés seront prises en compte lors de l'Insertion>Tables>Listes de pièces soudées dans la Mise en PLan
    Une Table exploitant directement ces Propriétés est proposée en racine du répertoire ..\AltiTech_v..\Profilés_AltiTech_v2

- Voir un exemple d'Utilisation "classique" des Constructions soudées