## Lexique de la Documentation des Fonctions AltiTech

Zone de dépose :
  Précise la Face, plane, de la pièce sur laquelle doit être draguée la fonction
  Pour le module Usinages, il s'agit toujours d'une Face plane perpendiculaire à l'axe de la forme de révolution sur laquelle est implantée la forme générée
Positionnement :
  Précise la ou les arêtes qui permettent la mise en place de la fonction par rapport au brut :
    Arête d'extrémité : l'esquisse Dépose sera généralement contrainte sur cette arête circulaire par une contrainte Coradiale. Une cote (d arbre) ou (D alésage) est souvent pilotée par cette arête.
    Orientation : par défaut, la plupart des fonction sont orientées par la contrainte Vertical de l'esquisse Dépose.
      Pour orienter différemment la fonction sur la pièce, après avoir paramétré et déposé la fonction, dans l'arbre de construction de la pièce :
      - dérouler l'arbre interne de la Fonction de bibliothèque
      - Editer l'esquisse Dépose
      - Effacer/Supprimer la contrainte Vertical
      - orienter l'esquisse sur la pièce par contrainte (Horizontal - Coïncidence - Perpendiculaire..) ou parCote angulaire :
      toutes les fonctions de l'arbre interne de la Fonction de bibliothèque sont contraintes sur cette esquisse Dépose et tournent avec elle.
Création :
  Précise les objets SolidWorks standards ( Plans - Axes - Esquisses - Fonctions - Equations - Famille de pièces ) créés dans la pièce par la Fonction AltiTech :
    Esquisse de Dépose : en tête de l'arbre interne de la fonction, elle est créée sur la Face de dépose. Elle contraint et oriente la fonction sur la pièce
    Esquisse de Dimensions : lorsque de nombreuses cotes sont à saisir, elle suit l'esquisse de Dépose et permet un accès facile aux paramétrages de la fonction
    Esquisse pour Fonction : utilisée par la fonction SolidWorks générée par la Fonction AltiTech
    Esquisse pour Construction : met en place géométriquement les Esquisses de Fonctions
  Types des Fonctions :
    par Extrusion : suivant un axe perpendiculaire au Plan d'esquisse de la Fonction standard
    par Balayage : en suivant un courbe continue
    par Lissage : entre 2 profils
    par Révolution : en tournant autour d'un axe
  Famille de pièces : pilote les configurations de la fonction
Caractéristiques :
  Précise des données technologiques de la forme générée
Dans arbre de création :
  Précise l'icône repérant la Fonction dans l'Arbre de création de la pièce : généralement une Fonction de Bibliothèque
Fonction complémentaire :
  Précise la Fonction SolidWorks à utiliser pour terminer la création de la forme technologique
  Les Fonctions de bibliothèque utilisées utilisées dans AltiTech ne gèrent pas toutes les Fonctions standards.
  Les Fonctions peu usuelles ou nécessitant des réglages particuliers sont documentées à la suite de la fonction
Remarque :
  Précise des données d'ordre logiciel ou en rapport avec la géométrie de la forme générée
Bibliographie :
  Pour les formes normalisées précise les livres et chapitres des références
  Cette documentation a servi à établir les Equations et Famille de pièces associées aux fonctions
Donnée complémentaire :
  Cote n'apparaissant comme cote sur le schéma, mais dans une liste en dessous du schéma
Donnée de contrôle :
  Cote vérifiant une dimension du brut de la pièce ou précisant une valeur associée à la fonction déposée
  Elle permettent de positionner précisément la fonction sur le brut, de choisir la configuration adéquate ou la mise en place d'une fonction complémentaire
  Les données de contrôles (entre parenthèses) ne peuvent être modifiée car pilotées ou calculées par Equation
Conventions graphiques des cotations des dessins de la documentation :
  cote de positionnement : en noir sur fond jaune, à préciser lors de la dépose de la fonction sur la pièce
  cote à modifier après dépose : en noir sur fond jaune bordé de rouge, cote de positionnement à ne préciser qu'après la dépose de la fonction sur la pièce pour éviter des blocages d'esquisses souvent rédhibitoires - principalement avec les fonctions Engrenages.
  cote paramétrée : en vert, peut être modifiée lors de la dépose en cochant Modifier la valeur des cotes. Il s'agit :
  - soit d'une valeur déjà définie lors du choix de la configuration déposée (module...)
  - soit d'unee valeur définie par une norme (a clavette .... )
  - soit d'une valeur très usuelle (A° de pression ....)
  - soit d'un coefficient permettant de préciser un profil, mais dont la valeur par défaut convient dans la plupart des cas (coef courbure flanc...)
  (cote de contrôle) : en rouge, entre parenthèses, non modifiable par l'utilisateur. Il s'agit :
  - soit d'une valeur pilotée par le brut de la pièce de dépose ((D arbre)...)
  - soit d'une valeur pilotée par une Equation et permettant de vérifier un positionnement correct de la pièce sur le brut ((d tête).... )
  [cote complémentaire] : en rouge (non modifiable) ou en vert (modifiable), entre crochets.
  - il s'agit d'une cote ne paramétrant pas l'usinage déposé, mais donnant une information relative à un composant associé à la forme déposée ([b clavette]....)

## Lexique Technologique
et acceptations particulières dans la documentation AltiTech

Alésage :
  forme femelle de révolution
    La désignation des Fonctions AltiTech du module Usinages devant être déposées dans un ... est précédée du préfixe O -
    Elles peuvent s'appliquer sur tout secteur angulaire cylindrique femelle
    Certaines fonctions permettent d'orienter angulairement la fonction sur la pièce en supprimant la contrainte Verticale de l'esquisse Dépose
…amont :
  sur un cône : du côté du grand diamètre
  sur un cylindre : le plus loin de la face de dépose
Arbre :
  pièce mâle de révolution
    La désignation des Fonctions AltiTech du module Usinages devant être déposées dans un ... est précédée du préfixe Ø -
    Elles peuvent s'appliquer sur tout secteur angulaire cylindrique mâle
    Certaines fonctions permettent d'orienter angulairement la fonction sur la pièce en supprimant la contrainte Verticale de l'esquisse Dépose
…aval :
  sur un cône : du côté du petit diamètre
  sur un cylindre : le plus proche de la face de dépose
…axial :
  sur l'axe de l'arbre ou de l'alésage
…borgne :
  qui ne débouche pas
Boulon :
  en mécanique : composant fileté dont la tête posséde un arrêt en rotation; il ne peut donc être vissé et est obligatoirement associé à un écrou
  en charpente : ensemble vis (ou boulon "mécanique") + écrou
Brut d'une pièce :
  qui résulte d'une première élaboration, avant tout usinage
    Les bruts des pièces où déposer les Fonctions AltiTech du module Usinages sont :
      soit des étirés cylindriques
      soit des tubes
    Elles peuvent être appliquées sur des bruts de forge ou de pièces moulées/injectées
Cannelures :
  rainures longitudinales multiples sur arbre et dans alésage permettant de réaliser, par emboîtement, des liaisons en rotation transmettant un couple important .
  Elles sont caractérisées par le profil des rainures
Chambrage :
  dans un alésage, augmentation du diamètre destiné à réduire la longueur des portées
Chant :
  face étroite d'une pièce parallélépipédique
Chariotage :
  opération de tournage réalisant des formes cylindriques ou coniques mâles
Cône :
  tronc d'un cône circulaire droit réalisé sur un arbre ou dans un alésage
Congé :
  surface à section partiellement circulaire raccordant 2 surfaces dans un angle rentrant : supprime un angle vif
Crémaillère :
  pièce rectiligne munie de dents et engrenant avec une roue dentée - Assimilable à une roue dentée de diamètre infini, elle permet de transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation, et réciproquement
…débouchant :
  les 2 extrémités de l'enlèvement de matière pratiqué traversent les surfaces de la pièce
Dégagement :
  sur un arbre, diminution de diamètre destiné à réduire la longueur des portées et/ou à casser le copeau lors de l'usinage
Dentelures :
  cannelures de petite section ne pouvant pas transmettre un effort important.
  Elles permettent un réglage angulaire entre les pièces
…diamétral :
  suivant un diamètre de l'arbre ou de l'alésage
…dissymétrique :
  différent des 2 côtés
…en bout :
  à l'extrémité de l'arbre, ou sur le bord de l'épaulement
Engrenage :
  roue munie d'obstacles appelés dents, séparées par leur creux de dent, qui transmet un mouvement de rotation à une roue dentée conjuguée
  Les dentures réalisées par les fonctions Engrenages dans AltiTech sont des dentures en développante de cercle.
Epaulement :
  face radiale séparant 2 portées cylindriques ou coniques de diamètres différents.
  Sert souvent de face d'appui
Filet :
  creux en hélice. Appelé Filetage sur un arbre, Taraudage dans un alésage.
  Le profil du filet détermine le type du filetage/taraudage
  Utilisé soit pour l'assemblage (vis d'assemblage ou de pression), soit pour un guidage/motorisation (liaison glissière hélicoïdale)
Flancs :
  côtés latéraux d'une rainure ou d'une denture
…fraisée :
  forme usinée à l'aide d'une fraise (outil de forme), caractérisée par le dégagement circulaire de l'outil
Gorge :
  dégagement étroit sur un arbre, chambrage étroit dans un alésage ou rainure circulaire sur un plan
  Les gorges sont caractérisées :
    soit par leur section (en U, en O, en V….)
    soit par leur fonction (pour joint torique, pour circlips…)

Méplat :
  surface plane sur un arbre de section circulaire
…longitudinal :
  parallèle à l'axe de l'arbre ou de l'alésage
…meulée :
  forme usinée à l'aide d'une meule (outil de forme), caractérisée par le dégagement circulaire de l'outil
…oblong :
  rainure aux extrémités circulaires, d'un diamètre égal à la largeur de la rainure
Moletage :
  série de stries réalisées par déformation, en appliquant fortement sur la pièce une molette striée - il n' y a pas d'enlèvement de matière.
  Généralement utilisé pour augmenter l'adhérence d'une surface
…normal :
  perpendiculaire à...
  dans la documentation, perpendiculaire à l'axe de la pièce de dépose
Plan de jauge :
  sur un cône, plan où est effectué la mesure du diamètre de référence
Portée :
  partie, généralement cylindrique, de longueur finie d'un arbre ou d'un alésage servant à centrer ou guider la pièce complémentaire.
  Sa longueur est limitée :
    soit par un épaulement
    soit par une gorge …
Profilé :
  pièce rectiligne de section constante disponible sous forme de barres (généralement de 2 à 6m), souvent obtenues par filage
  Les profilés sont des bruts de pièces de type dit semi-fini
…radial :
  sur un rayon de l'arbre ou de l'alésage
Rainure :
  entaille longue réalisé sur un arbre ou dans un alésage
  Les rainures sont caractérisées :
    par leur fonction (pour clavette type…)
    par leur forme (oblongue, fraisée…)
  Sauf indication contraire, elles sont longitudinales (parallèles à l'axe de l'arbre ou de l'alésage)
Roue creuse :
  Roue dentée engrenant avec une Vis sans Fin, comportant un dégagement circulaire dans lequel sont taillées les dents
Tourillon :
  en chaudronnerie/serrurerie: pièce cylindrique, usinée au tour, avec un épaulement qui permet de la positionner axialement
  en menuiserie : petite pièce cylindrique, à bouts chanfreinés, généralement striée, utilisée pour positionner 2 pièces de bois - permet de reprendre des efforts transversaux
Tronçonnage :
  opération d'usinage consistant à couper la pièce lors d'un travail dans la barre
Trou de centre :
  petit perçage permettant de positionner les pointes de centrage lors d'un travail en porte à faux ou en l'air
Vis sans Fin :
  engrenage dont la denture est constituée d'un ou plusieurs filets s'enroulant autour d'un arbre