## Brides à souder

AltiTech propose 8 types de Brides à souder, 1 Bride tournante et 2 types de Brides pleines ainsi que 4 types de Collets à souder et 1 joint plat.

- Leur utilisation est souvent associée à l'utilisation d'une Bride pleine, à souder ou tournante disponibles dans ce module

- Elle peut-être aussi associée à l'implantion de Joint plat et Visserie également disponibles dans ce module

- Voir Généralités sur les brides

- Types de Brides à souder disponibles
  - Plate à emmancher - Face joint surélevée
  - Plate à emmancher
  - à Collerette bout à bout - Face joint surélevée
  - à Collerette bout à bout
  - à Collerette à emboiter - Face joint surélevée
  - à Collerette à emboiter
  - à Collerette à emmancher - Face joint surélevée
  - à Collerette à emmancher

## Bride à souder - Plate à emmancher - Face joint surélevée

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube, référence de la cote x bout tube
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité du tube, référence de la cote pilotée (ØDe_tube)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial (défini par rapport à l'esquisse de dépose, il oriente angulairement la bride) 2 esquisses pour fonction 1 Base par révolution 1 Enlèvement de matière par révolution
1 Axe
1 Répétition circulaire de la fonction Enlèvement de matière par révolution

Séries : |

- PN6 : de DN10 à DN600
- PN10 : de DN200 à DN600
- PN16 : de DN10 à DN600
- PN25 : de DN200 à DN600
- PN40 : de DN10 à DN600

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (ØA2) est différent de (ØDe tube) (contrairement aux tableaux du Memotech)
- [DN] donne le diamètre nominal de la bride mais n'a de relation avec aucune des cotes : il n'influe en rien sur sa géométrie

Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §12.8

## Bride à souder - Plate à emmancher

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube, référence de la cote x bout tube
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité du tube, référence de la cote pilotée (De tube)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial (défini par rapport à l'esquisse de dépose, il oriente angulairement la bride) 2 esquisses pour fonction 1 Base par révolution 1 Enlèvement de matière par révolution
1 Axe
1 Répétition circulaire de la fonction Enlèvement de matière par révolution

Séries : |

- PN6 : de DN10 à DN600
- PN10 : de DN200 à DN600
- PN16 : de DN10 à DN600
- PN25 : de DN200 à DN600
- PN40 : de DN10 à DN600

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (ØA2) est différent de (ØDe tube) (contrairement aux tableaux du Memotech)
- [DN] donne le diamètre nominal de la bride mais n'a de relation avec aucune des cotes : il n'influe en rien sur sa géométrie

Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §12.8

## Bride à souder - à Collerette bout à bout - Face joint surélévée

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité du tube, référence de la cote pilotée (ØDe tube)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial (défini par rapport à l'esquisse de dépose, il oriente angulairement la bride) 2 esquisses pour fonction 1 Base par révolution 1 Enlèvement de matière par révolution
1 Axe
1 Répétition circulaire de la fonction Enlèvement de matière par révolution

Séries : |

- PN10 : de DN200 à DN600
- PN16 : de DN10 à DN600
- PN25 : de DN200 à DN600
- PN40 : de DN10 à DN600

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (ØA1) est égal au (ØDe tube)
- [DN] donne le diamètre nominal de la bride mais n'a de relation avec aucune des cotes : il n'influe en rien sur sa géométrie

Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §12.8

## Bride à souder - à Collerette bout à bout

## à Collerette à emboiter

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité du tube, référence de la cote pilotée (ØDe tube)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial (défini par rapport à l'esquisse de dépose, il oriente angulairement la bride) 2 esquisses pour fonction 1 Base par révolution 1 Enlèvement de matière par révolution
1 Axe
1 Répétition circulaire de la fonction Enlèvement de matière par révolution

Séries : |

- PN10 : de DN200 à DN600
- PN16 : de DN10 à DN600
- PN25 : de DN200 à DN600
- PN40 : de DN10 à DN600

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (ØA1) est égal au (ØDe tube)
- [DN] donne le diamètre nominal de la bride mais n'a de relation avec aucune des cotes : il n'influe en rien sur sa géométrie

Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §12.8

## Bride à souder - à Collerette à emboiter - Face joint surélevée

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube, référence de la cote x collet emboitement
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité du tube, référence de la cote pilotée (ØDe tube)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial (défini par rapport à l'esquisse de dépose, il oriente angulairement la bride) 2 esquisses pour fonction 1 Base par révolution 1 Enlèvement de matière par révolution
1 Axe
1 Répétition circulaire de la fonction Enlèvement de matière par révolution

Séries : |

- PN10 : de DN200 à DN600
- PN16 : de DN10 à DN600
- PN25 : de DN200 à DN600
- PN40 : de DN10 à DN600

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (ØB1) est différent du (ØDe tube)
- [DN] donne le diamètre nominal de la bride mais n'a de relation avec aucune des cotes : il n'influe en rien sur sa géométrie

Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §12.8

## Bride à souder - à Collerette à emboiter

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube, référence de la cote x collet emboitement
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité du tube, référence de la cote pilotée (ØDe tube)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial (défini par rapport à l'esquisse de dépose, il oriente angulairement la bride) 2 esquisses pour fonction 1 Base par révolution 1 Enlèvement de matière par révolution
1 Axe
1 Répétition circulaire de la fonction Enlèvement de matière par révolution

Séries : |

- PN10 : de DN200 à DN600
- PN16 : de DN10 à DN600
- PN25 : de DN200 à DN600
- PN40 : de DN10 à DN600

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (ØB1) est différent du (ØDe tube)
- [DN] donne le diamètre nominal de la bride mais n'a de relation avec aucune des cotes : il n'influe en rien sur sa géométrie

Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §12.8

## Bride à souder - à Collerette à emmancher - Face joint surélevée

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube, référence de la cote x bout tube
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité du tube, référence de la cote pilotée (ØDe tube)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial (défini par rapport à l'esquisse de dépose, il oriente angulairement la bride) 2 esquisses pour fonction 1 Base par révolution 1 Enlèvement de matière par révolution
1 Axe
1 Répétition circulaire de la fonction Enlèvement de matière par révolution

Séries : |

- PN10 : de DN200 à DN600
- PN16 : de DN10 à DN600
- PN25 : de DN200 à DN600
- PN40 : de DN10 à DN600

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (ØB1) est différent du (ØDe tube)
- [DN] donne le diamètre nominal de la bride mais n'a de relation avec aucune des cotes : il n'influe en rien sur sa géométrie

Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §12.8

## Bride à souder - à Collerette à emmancher

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tube, référence de la cote x bout tube
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité du tube, référence de la cote pilotée (ØDe tube)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial (défini par rapport à l'esquisse de dépose, il oriente angulairement la bride) 2 esquisses pour fonction 1 Base par révolution 1 Enlèvement de matière par révolution
1 Axe
1 Répétition circulaire de la fonction Enlèvement de matière par révolution

Séries : |

- PN10 : de DN200 à DN600
- PN16 : de DN10 à DN600
- PN25 : de DN200 à DN600
- PN40 : de DN10 à DN600

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (ØB1) est différent du (ØDe tube)
- [DN] donne le diamètre nominal de la bride mais n'a de relation avec aucune des cotes : il n'influe en rien sur sa géométrie

Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §12.8