## Filetage Rd

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement, référence de la cote L filetée
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'arbre du diamètre extérieur de l'arbre, référence de la cote pilotée (d arbre)
Création : | 51 configurations normalisées NF F 00-032 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 2 plans 2 esquisses pour fonctions 4 équations
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque (à décomposer )
Fonctions complémentaires : | séquence pour Filetage "simple"
Remarque : | Seul le profil du filet est normalisé ; les configurations proposées respectent les préconisations de la norme ( séries de diamètres profil ISO - pas de 2 , 3 , 4 et 6 )
Bibliographie : | GdDI-Chevalier §30-322 ou §48-322 GdSTI-Fanchon §20-I-2-c

## Filetage Rd progressif

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement, référence de la cote L filetée utile
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'arbre du diamètre extérieur de l'arbre, référence de la cote pilotée (d arbre)
Création : | 51 configurations normalisées NF F 00-032 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 3 plans 3 esquisses pour fonctions 6 équations
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque (à décomposer )
Fonctions complémentaires : | séquence pour Filetage "progressif"
Remarque : |

- Seul le profil du filet est normalisé ; les configurations proposées respectent les préconisations de la norme ( séries de diamètres profil ISO - pas de 2 , 3 , 4 et 6 )
- Le temps de calcul pour générer les tangences entre les courbes du filet et le cylindre du brut dans l'hélice conique peut être très long : pour le limiter et éviter les interférences de torsion, j'ai laissé un espace de 0.1mm entre les filets. Ce décalage créée un escalier dans les petits modules : il suffit de modifier la valeur 0.1 dans l'équation "p0@Profil filet Rd" = "pas@Hélice conique"-0.1 - la diminuer pour atténuer l'effet d'escalier, l'augmenter pour accélérer le temps de calcul.

Bibliographie : | GdDI-Chevalier §30-322 ou §48-322 GdSTI-Fanchon §20-I-2-c