## Crémaillère denture droite

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de la crémaillère, référence de la cote x creux amont
Positionnement : | sur l'arête circulaire extérieure du brut, référence de la cote pilotée (d arbre)
Création : | 60 configurations normalisées NF ISO 54..., classées en 2 séries normale et secondaire*, pilotées par Famille de pièces 2 esquisses de dépose et dimensions 1 plan 6 équations 1 esquisse pour fonction
1 enlèvement de matière par révolution
1 axe
1 répétition linéaire de fonction

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Caractéristique : | La crémaillère cylindrique engrène avec un pignon cylindrique à denture droite
Remarques : |

- Les flancs des dents sont droits : aucune reconstruction particulière n'est nécessaire pour faire converger les équations
- L crémaillère permet de calculer le nombre (entier) de dents extrudées par la Répétition linéaire de fonction : la longueur effective est généralement inférieure à cette valeur
- si toutes les répétitions de l'enlèvement de matière Creux de dent ne coupent pas la pièce le message d'erreur La fonction n'a pas pu couper le corps est renvoyé....
- Le coefficient R congé/module pilote le rayon du congé de pied de dent

- par défaut, R congé/module = 0.38, valeur normalisée de la crémaillère primitive de taillage

- L'Axe est sur le cylindre primitif de la crémaillère pour faciliter l'assemblage ultérieur