## Tube rond

Relation géométrique : | aucune
Séries : | 12 séries dont 11 normalisées et 1 profil libre J'ai privilégié les séries Arcelor-Mittal sur celles, incomplètes, du MEMOTECH. Lorsque celui-ci précise sa source ( le marchand Descours et Cabaud - catalogue non trouvé sur le net ) je la donne.
Les anciennes normes sont données en italiques
Série : | Canalisations - AltiTech\Tubes gaz sans soudure - Série moyenne
| 15 profils NF EN 10255 ( NF A 49-145 )
| source : Arcelor-Mittal
Série : | Canalisations - AltiTech\Tubes gaz sans soudure - Série légère
| 15 profils NF EN 10255 ( NF A 49-145 )
| source : Arcelor-Mittal
Série : | Canalisations - AltiTech\Tubes sans soudure laminés à chaud
| 28 profils NF EN 10216-1 ( NF A 49-112 )
| source : Arcelor-Mittal
Série : | Canalisations - AltiTech\Tubes soudés
| 11 profils NF EN 10217-1 ( NF A 49-141)
| source : Arcelor-Mittal
Série : | Filés aluminium - AltiTech\Tube rond
| 8 profils dont 1 libre - non normalisés
| source : MEMOTECH - structures métalliques §7.11 ( Descours et Cabaud )
Série : | Tubes acier métallerie - AltiTech\Tube rond - Qualité 1
| 9 profils NF A 49-643
| source : MEMOTECH - structures métalliques §7.7.2 ( Descours et Cabaud )
Série : | Tubes acier métallerie - AltiTech\Tube rond - Qualité 2
| 40 profils NF A 49-643
| source : MEMOTECH - structures métalliques §7.7.2 ( Descours et Cabaud )
Série : | Tubes finis à froid - AltiTech\Tube rond
| 81 profils NF EN 10219 ( NFA 49-501 )
| source : Arcelor-Mittal
Série : | Tubes soudés de précision - AltiTech\Tube rond e=1,5
| 28 profils NF EN 10305-3 ( XPA 49-646 )
| source : Arcelor-Mittal
Série : | Tubes soudés de précision - AltiTech\Tube rond e=2
| 30 profils NF EN 10305-3 ( XPA 49-646 )
| source : Arcelor-Mittal
Série : | Tubes soudés de précision - AltiTech\Tube rond e=2,5
| 27 profils NF EN 10305-3 ( XPA 49-646 )
| source : Arcelor-Mittal
Série : | Tubes soudés de précision - AltiTech\Tube rond e=3
| 19 profils NF EN 10305-3 ( XPA 49-646 )
| source : Arcelor-Mittal