## Bride tournante

AltiTech propose 8 types de Brides à souder, 1 Bride tournante et 2 types de Brides pleines ainsi que 4 types de Collets à souder et 1 joint plat.

- La Bride tournante n'est pas dans l'esprit de SW ( Pièce indépendante de l'ensemble mécano-soudé ), mais permet de simplifier les modèles numériques de ces mécanisme

- Son utilisation est généralement associée à l'utilisation d'un des Collets à souder disponibles dans ce module

- Elle peut-être aussi associée à l'implantion de Joint plat et Visserie également disponibles dans ce module

- Voir Généralités sur les brides

Zone de dépose : | face plane à l'arrière du collet
Positionnement : | sur une arête extérieure du colletréférence de la cote pilotée (ØDe_collet)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial (défini par rapport à l'esquisse de dépose, il oriente angulairement la bride) 2 esquisses pour fonction 1 Base par révolution 1 Enlèvement de matière par révolution
1 Axe
1 Répétition circulaire de la fonction Enlèvement de matière par révolution

Séries : |

- PN6 : de DN10 à DN600
- PN10 : de DN200 à DN600
- PN16 : de DN10 à DN600
- PN25 : de DN200 à DN600
- PN40 : de DN10 à DN600

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (ØB2) est différent de (ØDe tube)
- [DN] donne le diamètre nominal de la bride mais n'a de relation avec aucune des cotes : il n'influe en rien sur sa géométrie

Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §12.8