## Visserie dans AltiTech

AltiTech proposent 2 séries de composants usuels :

- des Goujons soudés, filetés ou non, dans des dimensions tirées des catalogues de la marque Nelson :

- ces composants ne sont apparement pas normalisés
- ces fonctions crééent des Corps à insérer dans des Pièces mécano-soudées
- implantation d'une série de Goujons :

- créer un Esquisse avec des Points correspondants aux points d'implantations de goujons
- fermer cette Esquisse, et insérez votre premier Goujon avec, comme Point de référence, un point qui n'appartient pas à l'Esquisse précédente
- les autres Goujons ( identiques ), sont générés avec Insertion>Répétition/Symétrie>Répétition pilotée par une esquisse....

- choisir comme Esquisse de référence, l'Esquisse avec les Points
- garder comme Point de référence le Centre de gravité
- choisir l'option d'insertion Corps à répéter ( les autres options renvoient un message d'erreur sur les Corps non fusionnés)
- sélectionner le Corps du premier Goujon, soit par pointage à l'écran, soit dans la Liste des pièces soudées
- un goujon s'implante sur chacun des Points de l'Esquisse ( si vous avez pris un de ces Points comme Référence pour le Goujon déposé, vous aurez un Goujon généré en trop )

- vers les Goujons soudés

- des Vis, Ecrous, Rondelles - seuls ou assemblés sous forme de Boulons

- ces fonctions crééent des Corps à insérer dans des Pièces mécano-soudées
- cette procédure n'est pas dans l'esprit de SW ( Pièce indépendante de l'ensemble mécano-soudé ), mais permet de simplifier les modèles numériques de ces mécanisme
- implantation d'une série de Boulons pour assembler des Brides AltiTech :

- insérer le premier Boulon dans un des trous des Brides
- les autres Goujons ( identiques ), sont générés avec Insertion>Répétition/Symétrie>Répétition circulaire....

- prendre comme Axe de répétition l'Axe de répétition d'une des Bride à assembler (au bas de son Arbre interne de construction)
- choisir un Angle total de 360° avec Espacement constant coché
- préciser le Nombre d'occurences (à vérifier dans la fonction Répétition circulaire au bas de l'Arbre interne de construction d'une des Bride)
- choisir l'option d'insertion Corps à répéter
- sélectionner les Corps de la Vis, des Rondelles, de l'Ecrou..., soit par pointage à l'écran, soit dans la Liste des pièces soudées
- un Boulon s'implante dans chacun des trous des Brides ( attention, le nombre des Boulons n'est pas Lié au nombre des Trous...)

- implantation d'une série de Vis, Rondelles, Boulons...... dans des formes créés à l'aide de l'Assistant de perçage :

- insérer vos composants dans un des trous réalisé avec Assistant de perçage
- les autres compsants ( identiques ), sont générés avec Insertion>Répétition/Symétrie>Répétition pilotée par une esquisse....

- choisir comme Esquisse de référence, la Première Esquisse (qui comporte les Points) de votre fonction Assistant de perçage
- la suite est identique à la procédure expliquée pour les Goujons (cf. ci-dessus)

- vers la Visserie AltiTech