# Alésage - Gorges pour anneaux élastiques - 2 fonctions

## O - Gorge pour circlips - bout

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de l'alésage, référence de la cote x aval
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'alésage, référence de la cote pilotée (d alésage)
Création : | 28 configurations normalisées NF E 22-165 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- la valeur par défaut de x aval est la valeur mini préconisée par la norme
- (d alésage) est piloté par votre brut.

Bibliographie : | GDI-Chevalier §45.1 ou §57-1 GdSTI-Fanchon §20-IV-1

## O - Gorge pour circlips - épaulement

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de l'alésage, référence de la cote x amont
Positionnement : | sur une arête d'extrémité de l'alésage référence de la cote pilotée (d alésage)
Création : | 28 configurations normalisées NF E 22-165 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | (d alésage) est piloté par votre brut.
Bibliographie : | GDI-Chevalier §45.1 ou §57-1 GdSTI-Fanchon §20-IV-1