# Crémaillère circulaire - 2 fonctions

## Crémaillère circulaire

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de la crémaillère, du côté des têtes de dents
Positionnement : | sur l'arête extérieure de la couronne brute, référence de la cote pilotée (D extérieur) de la crémaillère. orientation en supprimant la contrainte Verticale de l'esquisse Dépose
Création : | 60 configurations normalisées NF ISO 54..., classées en 2 séries normale et secondaire*, pilotées par Famille de pièces 2 esquisses de dépose et dimensions 4 plans 11 équations 3 esquisses pour fonction
1 enlèvement de matière par lissage
1 axe
1 répétition circulaire de fonction
1 enlèvement de matière par révolution

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Caractéristiques : |

- La crémaillère circulaire est un engrenage conique avec un angle primitif δ = 90° : elle engrène avec un pignon conique à denture droite
- Sa face supérieure (têtes de dents) n'est pas plane, mais légèrement creusée coniquement :

- la fonction effectue un arasage conique d'un demi-angle au sommet (A° de tête) sur la face de dépose

- La cote calculée (D nominal) correspond aux cotes D primitif = D de tête de l'engrenage conique qu'est la crémaillère circulaire

Remarques : |

- L'esquisse Dimensions est dans le plan Primitif de la crémaillère
- Le Z nb de dents correspond au nombre de dents de la crémaillère sur 360° :

- il permet de calculer le (D nominal) du cercle sur lequel est mesuré le pas de la crémaillère
- la longeur de la denture générée par la fonction est égale, par défaut, à la demi longueur de la génératrice du cône primitif = à un demi rayon nominal : cela ne devrait pas vous poser de problème car, normalement, b denture ne doit pas dépasser L / 3 de la génératrice primitive.

- Les flancs des dents sont droits : aucune reconstruction particulière n'est nécessaire pour faire converger les équations
- Le coefficient R congé/module pilote le rayon du congé de pied de dent

- par défaut, R congé/module = 0.38, valeur normalisée de la crémaillère primitive de taillage

- Une crémaillère circulaire est une roue conique dont la hauteur de dent est définie par rapport au Plan primitif en fonction du rayon considéré :

- les têtes de dents forment un cone arasé par l'enlèvement de matière par révolution Cone de tête sur la face de dépose

Bibliographie : | GdDI-Chevalier §47-22 ou §73-22 GdSTI-Fanchon §29-II-1

## Crémaillère circulaire - Arc

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de la crémaillère, du côté des têtes de dents
Positionnement : | sur l'arête extérieure de la couronne brute, référence de la cote pilotée (D extérieur) de la crémaillère. orientation à effectuer ultérieurement en ouvrant l'esquisse (-)Dépose
Création : | 60 configurations normalisées NF ISO 54..., classées en 2 séries normale et secondaire*, pilotées par Famille de pièces 2 esquisses de dépose et dimensions 4 plans 13 équations 3 esquisses pour fonction
1 enlèvement de matière par lissage
1 axe
1 répétition circulaire de fonction
1 enlèvement de matière par révolution

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Caractéristiques : |

- L' arc de crémaillère circulaire est un secteur d'engrenage conique d'angle primitif δ = 90° : il engrène avec un pignon conique à denture droite
- La cote calculée (D nominal) correspond aux cotes D primitif = D de tête de l'engrenage conique que constitue l'arc de crémaillère circulaire
- le (Nb dents secteur denté) est calculé à partir de A° secteur denté

- l'angle effectivement couvert par l'arc de crémaillère est généralement inférieur
- la fonction effectue un arasage conique d'un demi-angle au sommet (A° de tête) sur la face de dépose, d'un angle A° secteur denté

Remarques : |

- Cette fonction est dérivée de la fonction Crémaillère circulaire qui n'accepte qu'une arête circulaire complète pour le positionnement (SW2006) :

- le secteur denté doit complètement croiser le brut lors de la dépose : il est conseillé de laisser A° secteur denté = 60° à la dépose
- modifier cette cote après la dépose (esquisse Dimensions) - plusieurs Reconstructions sont généralement nécessaires
- si toutes les répétitions de l'enlèvement de matière Creux de dent ne coupent pas la pièce le message d'erreur La fonction n'a pas pu couper le corps est renvoyé....
- n'oubliez pas de positionner angulairement le secteur en ouvrant l'esquisse (-)Dépose

- la référence est au milieu de la 1ère dent
- pour changer le sens de l'arc, inverser le sens de la répétition circulaire de fonction Denture et de l'enlèvement de matière par révolution Cone de tête

- L'esquisse Dimensions est dans le plan Primitif de la crémaillère
- Le Z nb nominal de dents correspond au nombre de dents de la crémaillère sur 360° :

- il permet de calculer le (D nominal) du cercle sur lequel est mesuré le pas de la crémaillère
- la longeur de la denture générée par la fonction est égale, par défaut, à la demi longueur de la génératrice du cône primitif = à un demi rayon nominal : cela ne devrait pas vous poser de problème car, normalement, b denture ne doit pas dépasser L / 3 de la génératrice primitive.

- Le coefficient R congé/module pilote le rayon du congé de pied de dent

- par défaut, R congé/module = 0.38, valeur normalisée de la crémaillère primitive de taillage

- Une crémaillère circulaire est une roue conique dont la hauteur de dent est définie par rapport au Plan primitif en fonction du rayon considéré :

- les têtes de dents forment un cone arasé par l'enlèvement de matière par révolution Cone de tête sur la face de dépose
- seul l' A° secteur denté est arasé

Bibliographie : | GdDI-Chevalier §47-22 ou §73-22 GdSTI-Fanchon §29-II-1