## Visserie dans AltiTech

AltiTech propose la Visserie soit sous forme de Boulons ( Vis + Ecrou + Rondelles) ou sous forme de composants indépendants : Vis , Ecrous , Rondelles

- Voir Généralités sur la Visserie AltiTech

- voir en particulier les procédures d'implantation multiple d'un composant de visserie

- Types de Boulons disponibles
  - Boulon H : vis H + écrou H
  - Boulon HR : vis HR + 2 rondelles chanfreinées HR + écrou HR
  - Boulon à embase HR : vis à embase HR + rondelle chanfreinée HR + écrou HR

- Types de Composants filetés disponibles
  - Vis
  - Ecrous
  - Rondelles

## Boulon H

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de la vis, sous la tête référence de la cote L sous tête vis
Positionnement : |

- sur l'arête circulaire d'extrémité du perçage, référence de la cote pilotée (ØD perçage)
- face plane d'appui de l'écrou

Création : | 2 esquisses de dépose 1 plan Radial 4 esquisses pour fonction 2 Bases par révolution 2 Enlèvement de matière
1 représentation de filetage
cette fonction créée 2 Corps : la Vis et un Ecrou

Série : | de M12 - 8.8 à M30 - 10.9
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- L sous tête vis se détermine à partir de (L serrée + écrou)
- les cotes associées au filetage L filetage et ØFond de filet ne sont pas gérées par la fonction

Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §15.1

## Boulon HR

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de la vis, sous la tête référence de la cote L sous tête vis
Positionnement : |

- sur l'arête circulaire d'extrémité du perçage, référence de la cote pilotée (ØD perçage)
- face plane d'appui de l'écrou

Création : | 2 esquisses de dépose 1 plan Radial 5 esquisses pour fonction 3 Bases par révolution 2 Enlèvement de matière
1 représentation de filetage
cette fonction créée 4 Corps : la Vis à colerette HR, deux Rondelles HR et un Ecrou HR

Série : | de M12 - 8.8 à M30 - 10.9
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- L sous tête vis se détermine à partir de (L serrée + écrou)
- les cotes associées au filetage L filetage et ØFond de filet ne sont pas gérées par la fonction

Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §15.2

## Boulon à embase HR

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de la vis, sous la tête référence de la cote L sous tête vis
Positionnement : |

- sur l'arête circulaire d'extrémité du perçage, référence de la cote pilotée (ØD perçage)
- face plane d'appui de l'écrou

Création : | 2 esquisses de dépose 1 plan Radial 5 esquisses pour fonction 3 Bases par révolution 2 Enlèvement de matière
1 représentation de filetage
cette fonction créée 3 Corps : la Vis à embase HR, une Rondelle HR et un Ecrou HR

Série : | de M12 - 8.8 à M30 - 10.9
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- L sous tête vis se détermine à partir de (L serrée + écrou)
- les cotes associées au filetage L filetage et ØFond de filet ne sont pas gérées par la fonction

Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §15.2

## Vis

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de la vis, sous la tête référence de la cote L sous tête vis
Positionnement : | sur l'arête circulaire d'extrémité du perçage, référence de la cote pilotée (ØD perçage)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 2 esquisses pour fonction 1 Base par révolution 1 Enlèvement de matière
1 représentation de filetage

Séries : |

- Vis H de M10 à M45
- Vis HR de M12 - 8.8 à M30 - 10.9

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | les cotes associées au filetage L filetage et ØFond de filet ne sont pas gérées par la fonction
Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §15.1 et §15.2

## Ecrous

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de l'écrou, sous la face d'appui
Positionnement : | sur l'arête circulaire d'extrémité du filetage, référence de la cote pilotée (ØD filetage)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 2 esquisses pour fonction 1 Base par révolution 1 Enlèvement de matière

Séries : |

- Ecrou H de M10 à M45
- Ecrou HFR de M10 à M42
- Ecrou HR de M12-8 à M30-10

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §15.1 et §15.2

## Rondelles

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de la rondelle, sous la face d'appui
Positionnement : | sur l'arête circulaire d'extrémité du filetage ou du perçage, référence de la cote pilotée (ØD référence)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Séries : |

- Rondelle plate Z10 à Z30 , M10 à M42 , L10 à L30 , LL10 à LL20
- Rondelles HR de 10 à 30

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Bibliographie : | MEMOTECH - structures métalliques §15.1 et §15.2