## Taraudage Tr

Zone de dépose : | face plane normale à l'alésage, référence de la cote L taraudée
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'alésage du diamètre intérieur de l'alésage, référence de la cote (d perçage)
Création : | 63 configurations normalisées NF ISO 2901, classées en 3 séries (normale, forte et fine), pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 2 plans 2 esquisses pour fonctions 7 équations
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque (à décomposer )
Fonctions complémentaires : | séquence pour Filetage-Taraudage "simple"
Remarque : | Ce filet est un filet pour vis de manœuvre. Le taraudage est généralement débouchant : aucun taraudage progressif n'est proposé.
Bibliographie : | GdDI-Chevalier §30-321 ou §48-321 GdSTI-Fanchon §20-I-2-b