## Stries radiales

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'arbre, référence de la cote pilotée (d arbre) orientation en supprimant la contrainte Verticale de l'esquisse Dépose
Création : | 15 configurations normalisées NF L 32-630 pilotées par Famille de pièces 2 esquisses de dépose et dimensions 3 plans 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par révolution
2 esquisses pour fonction
1 enlèvement de matière par lissage
2 équations
1 axe
1 répétition circulaire de fonction

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (d arbre) est piloté par votre brut.
- Le cone sur la face et les 2 chanfreins sont réalisés par la fonction.
- Il faut vérifier que d intérieur = diamètre de l'alésage pour avoir le chanfrein intérieur et D extérieur = (d arbre) pour le chanfrein extérieur.
- Les valeurs de d intérieur utilisées dans les configurations sont les minimales acceptables par le norme.
- Pour des stries non normalisés, la valeur H arrière permet de faire varier la largeur de strie.
- Les valeurs utilisées dans les configurations sont partiellement différentes ds celles du GdI, dont les schémas sur-cotés sont incohérents.

Bibliographie : | GdDI-Chevalier §38-6 ou §56-5