## Goujons soudés Nelson

AltiTech propose dans le module Visserie des Goujons à souder en séries dimensionnelles extraites des catalogues du fabricant Nelson

- Voir Généralités sur la Visserie AltiTech

- voir en particulier les procédures d'implantation multiple d'un composant de visserie

- Types de Goujons soudés disponibles
  - Douille taraudée MI
  - Goujon d'ancrage KB
  - Goujon fileté base réduite MR
  - Goujon fileté MP
  - Goujon fileté MPF
  - Goujon lisse S

## Douille taraudée MI

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du goujon, sur sa face d'appui, référence de la cote H douille
Positionnement : | un Point d'Esquisse référence de la position de l'axe de la douille
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution 1 représentation du Taraudage
Série : | de M8 à M16
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | la cote Dn associée au taraudage n'est pas gérée par la fonction
Bibliographie : | Catalogue Goujons à souder par arc électrique ( www.nelson-europe.de )

## Goujon d'ancrage KB

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du goujon, sur sa face d'appui, référence de la cote L goujon
Positionnement : | un Point d'Esquisse référence de la position de l'axe de la douille
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Série : | de 1/4" à 1"
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | Goujon lisse
Bibliographie : | Catalogue Goujons à souder par arc électrique ( www.nelson-europe.de )

## Goujon fileté base réduite MR

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du goujon, sur sa face d'appui, référence de la cote L goujon
Positionnement : | un Point d'Esquisse référence de la position de l'axe de la douille
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution 1 représentation du Filetage
Série : | de M8 à M20 inox
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | la cote ØFond de filet associée au taraudage n'est pas gérée par la fonction
Bibliographie : | Catalogue Goujons à souder par arc électrique ( www.nelson-europe.de )

## Goujon fileté MP

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du goujon, sur sa face d'appui, référence de la cote L goujon
Positionnement : | un Point d'Esquisse référence de la position de l'axe de la douille
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution 1 représentation du Filetage
Série : | de M10 à M24
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | la cote ØFond de filet associée au taraudage n'est pas gérée par la fonction
Bibliographie : | Catalogue Goujons à souder par arc électrique ( www.nelson-europe.de )

## Goujon fileté MPF

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du goujon, sur sa face d'appui, référence de la cote L goujon
Positionnement : | un Point d'Esquisse référence de la position de l'axe de la douille
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution 1 représentation du Filetage
Série : | de M6 à M16 inox
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | la cote ØFond de filet associée au taraudage n'est pas gérée par la fonction
Bibliographie : | Catalogue Goujons à souder par arc électrique ( www.nelson-europe.de )

## Goujon lisse S

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du goujon, sur sa face d'appui, référence de la cote L goujon
Positionnement : | un Point d'Esquisse référence de la position de l'axe de la douille
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Série : | de S6 à S14.6
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Bibliographie : | Catalogue Goujons à souder par arc électrique ( www.nelson-europe.de )