## O - Chambrage avec congés

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe des alésages (ou de l'alésage), référence de la cote x amont chambrage
Positionnement : | sur les arêtes d'extrémités des alésages (ou aux 2 éxtrémités de l'alésage si (D aval) = (d amont) ) - ces arêtes sont les références des cotes pilotée (D aval) et (d amont)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par révolution 2 équations
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (D aval) et (d amont) sont pilotés par votre brut.
- Congés éventuellement dissymétriques
- Congés interrompus ou à flanc droit selon les valeurs de R congés, D chambrage et (d alésages)