## Ø - Portée avec congé

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement, référence de la cote L portée cylindrique
Positionnement : | sur une arête à l'extrémité de l'arbre ou de l'épaulement, référence de la cote pilotée (d arbre)
Création : | 7 configurations dimensionnelles pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 1 équation 1 esquisse pour fonction
1 enlèvement de matière par révolution

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (d arbre) est piloté par votre brut.
- le congé peut être interrompu ( figure ci-dessus ) ou complet : dans ce cas il est éventuellement prolongé d'un épaulement droit