## O - Gorge dissymétrique

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de l'alésage, référence de la cote x amont
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'alésage, référence de la cote pilotée (d alésage)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (d alésage) est piloté par votre brut.
- le prototype de la fonction est à flancs parallèles ( A° épaulements = 90° )
- les 2 épaulements doivent exister : vérifiez la compatibilité entre les rayons des congés et la profondeur de la gorge ( il faut R congés < h gorge) - sinon utilisez le chariotage Chambrage avec congés