## Méplats sur arbre

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de l'arbre, référence de la cote x amont
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'arbre, référence de la cote pilotée (D arbre) orientation en supprimant la contrainte Verticale dans l'esquisse Dépose
Création : | 7 configurations dimensionnelles pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par extrusion
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (D arbre) est piloté par votre brut.
- 2 positions possibles du carré sur l'arbre :

- si L méplats < x amont , l'usinage est "sur l'arbre" (vue 2D)
- si L méplats ≥ x amont , l'usinage est "en bout d'arbre" (vue 3D)