# Vitrine Gorges & Dentures pour courroies et chaînes

Dentures pour chaines à rouleaux :
  3 Fonctions pour chaînes à rouleaux simples, doubles et triples
  - Chaque fonction propose des dentures pour 13 normes de maillons, de 05B à 24A
Dentures pour courroies synchrones :
  6 Fonctions pour courroies MXL , XL , L , H , XH , XXH
  6 Fonctions pour courroies S M (Super Torque)
  5 Fonctions pour courroies T , AT
  - Chaque fonction propose les nombres de dents normalisés pour chacun des types de dentures
Gorges pour courroies Poly V :
  1 Fonction proposant 5 profils de stries
Gorges pour courroies trapézoïdales :
  10 Fonctions Gorge simple pour courroies A , B , C , D , E , Z , SPA , SPB , SPC , SPZ
  10 Fonctions Gorges multiples pour courroies A , B , C , D , E , Z , SPA , SPB , SPC , SPZ
  - Chaque fonction propose des gorges aux diamètres primitifs normalisés pour chacun des profils