## Généralités sur les tourillons

Dans l'acceptation de la bibliothèque AltiTech :

- Les tourillons sont des pièces cylindriques
  - soit alésées débouchant
    - dans ce cas elles peuvent être percée diamètralement pour le montage d'une goupille....
  - soit taraudées, débouchant ou borgne

- Ils ont une portée cylindrique extérieure terminée par un épaulement droit :
  - la portée cylindrique sert de centrage lors du montage du tourillon dans un alésage, avec un Jeu diamétral défini par l'utilisateur
  - l'épaulement permet l'arrêt axial du tourillon sur sa surface d'appui

- Ils sont généralement soudés sur leur support, soit du côté centrage, soit doit côté grand diamètre
  - l'épaulement et le centrage réalisent un positionnement précis du tourillon avant soudage
  - les extrémités usinées peuvent servir de faces d'appui dans l'Assemblage ultérieur

- Souvent, les tourillons sont réalésés et dressés après soudage

Les dimensions extérieures des différents modèles de tourillons sont définies par 4 cotes : Longueur collet, Longueur centrage, Diamètre collet et Jeu diamétral : (diamètre alésage de centrage) est une cote pilotée par le trou de la pièce de dépose, (diamètre centrage) est définie par le Jeu diamétral , (Longueur tourillon) par Longueur collet et Longueur centrage
L'apparence d'un tourillon, tel que défini dans AltiTech, peut être très différente selon les rapports entre ces différentes cotes :

- Fonctions Tourillons disponibles

- Tourillon alésé
- Tourillon alésé - goupillé côté centrage
- Tourillon alésé - goupillé côté collet
- Tourillon taraudé débouchant
- Tourillon taraudé - borgne côté centrage
- Tourillon taraudé - borgne côté collet

## Tourillon alésé

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tourillon, sur l'épaulement, référence des cotes L collet et L centrage
Positionnement : | sur une arête extérieure de l'alésage du centrage référence de la cote pilotée (Ød alésage de centrage)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- le diamètre du centrage du tourillon est pilotée par l'alésage de la pièce de dépose :
  (Ød centrage) = (Ød alésage de centrage) - Jeu diamétral
- la longueur hors-tout du tourillon (L tourillon) = L collet + L centrage

## Tourillon alésé - goupillé côté centrage

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tourillon, sur l'épaulement, référence des cotes L collet et L centrage
Positionnement : | sur une arête extérieure de l'alésage du centrage référence de la cote pilotée (Ød alésage de centrage)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- le diamètre du centrage du tourillon est pilotée par l'alésage de la pièce de dépose :
  (Ød centrage) = (Ød alésage de centrage) - Jeu diamétral
- la longueur hors-tout du tourillon (L tourillon) = L collet + L centrage

## Tourillon alésé - goupillé côté collet

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tourillon, sur l'épaulement, référence des cotes L collet et L centrage
Positionnement : | sur une arête extérieure de l'alésage du centrage référence de la cote pilotée (Ød alésage de centrage)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- le diamètre du centrage du tourillon est pilotée par l'alésage de la pièce de dépose :
  (Ød centrage) = (Ød alésage de centrage) - Jeu diamétral
- la longueur hors-tout du tourillon (L tourillon) = L collet + L centrage

## Tourillon taraudé débouchant

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tourillon, sur l'épaulement, référence des cotes L collet et L centrage
Positionnement : | sur une arête extérieure de l'alésage du centrage référence de la cote pilotée (Ød alésage de centrage)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- le diamètre du centrage du tourillon est pilotée par l'alésage de la pièce de dépose :
  (Ød centrage) = (Ød alésage de centrage) - Jeu diamétral
- la longueur hors-tout du tourillon (L tourillon) = L collet + L centrage
- (Ø perçage) = Dn taraudage - pas

## Tourillon taraudé - borgne côté centrage

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tourillon, sur l'épaulement, référence des cotes L collet et L centrage
Positionnement : | sur une arête extérieure de l'alésage du centrage référence de la cote pilotée (Ød alésage de centrage)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- le diamètre du centrage du tourillon est pilotée par l'alésage de la pièce de dépose :
  (Ød centrage) = (Ød alésage de centrage) - Jeu diamétral
- la longueur hors-tout du tourillon(L tourillon) = L collet + L centrage
- (Ø perçage) = Dn taraudage - pas

## Tourillon taraudé - borgne côté collet

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe du tourillon, sur l'épaulement, référence des cotes L collet et L centrage
Positionnement : | sur une arête extérieure de l'alésage du centrage référence de la cote pilotée (Ød alésage de centrage)
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan Radial 1 esquisse pour fonction 1 Base par révolution
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- le diamètre du centrage du tourillon est pilotée par l'alésage de la pièce de dépose :
  (Ød centrage) = (Ød alésage de centrage) - Jeu diamétral
- la longueur hors-tout du tourillon(L tourillon) = L collet + L centrage
- (Ø perçage) = Dn taraudage - pas