## Roue creuse

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de l'arbre, référence de la cote x plan médian
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'arbre, référence de la cote pilotée (D arbre) orientation en supprimant la contrainte Verticale de l'esquisse Dépose
Création : | 60 configurations normalisées NF ISO 54..., classées en 2 séries normale et secondaire*, pilotées par Famille de pièces 3 esquisses de dépose, dimensions et orientation 4 plans 24 équations ( Z grand ), 26 équations ( Z moyen ) ou 24 équations ( Z petit )
2 esquisses pour fonctions
2 enlèvements de matère par révolution
1 axe
1 répétition circulaire de fonction

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Caractéristiques : |

- Cette fonction se contente de donner un usinage fictif de la roue :

- le profil est celui d'une denture droite de module égal au module normal de la vis, différent du profil réel généré par l'engrènement de la vis sur la roue
- le creux de dent est généré par le balayage de ce profil sur un cercle incliné de l'angle (A° béta roue), calculé d'après les caractéristiques de la vis qui engrène sur la roue.

- La fonction usine le creux de la roue d'après les caractéristiques de la vis.
- A° conduite sur vis permet de calculer le (D extérieur) qui garanti cet A° conduite sur vis sur le d primitif vis

Remarques : |

- la cote Zr dents roue ne doit pas être modifée lors de la dépose de la fonction :

- après dépose, elle est accessible dans l'esquisse Dimensions

- pour la signification des différents coefficients voir Coefficients du profil de denture
- vos Equations doivent être en Degrés

Bibliographie : | GdDI-Chevalier §47-32 ou §73-32 GdSTI-Fanchon §29-V