## Denture engrenage conique (droite) - Z grand , Z moyen ou Z petit

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de l'engrenage, à l'arrière du cône (Face de dépose du côté des références de la denture)
Positionnement : | sur l'arête de tête de l'engrenage, référence de la cote pilotée (D de tête brut) et du positionnement axial de la denture orientation en supprimant la contrainte Verticale de l'esquisse Dépose
Création : | 60 configurations normalisées NF ISO 54... pilotées par Famille de pièces 2 esquisses de dépose et dimensions 4 plans 1 esquisse de construction 46 équations ( Z grand ), 48 équations ( Z moyen ) ou 44 équations ( Z petit )
2 esquisses pour fonction
1 enlèvement de matière par lissage
1 axe
1 répétition circulaire de fonction

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Procédure particulière : | Insérer une fonction Engrenage d'AltiTech
Remarques : |

- les cotes dont le nom est encadré en rouge ne doivent pas être modifées lors de la dépose de la fonction (seul le module est à spécifier ) :

- après dépose, elles sont accessibles dans les esquisses Dimensions et Mise en place des dentures

- (D de tête brut) est piloté par votre brut :

- si, malgré l'égalité entre (D de tête brut) et (D de tête), une petite languette subsiste à l'arrière du creux de denture, diminuer la valeur de (D de tête brut) - 0.01mm suffit généralement : l'arrondi d'affichage de (D de tête) est à l'origine de ce défaut.
- pour éviter un tel défaut, il est judicieux d'utiliser l'épure donnée ci-dessous pour mettre en place le brut de votre cône

- L'arête de tête sélectionnée pour positionner la fonction sur le brut positionne axialement l'Esquisse Mise en place des dentures : si vous avez prévu un chanfrein à l'arrière de la denture, il doit impérativement être supprimé lors de la dépose de la fonction (sinon, celle-ci sera décalée par rapport à votre brut)
- Lors de la dépose, vérifez avec le fichier Excel qu'il n'y a pas de contradiction entre vos valeurs d'Angle primitif, déport, Z nb de dents et celles par défaut de la fonction : introduisez la valeur qui évite tout conflit et Reconstruisez immédiatement avant d'entrer une autre valeur: les erreurs de reconstruction qui interviennent dans cette phase sont souvent irrécupérables.

- il faut parfois procéder par étapes, en utilisant des valeurs intermédiaires, pour arriver à faire passer la fonction ( si, par exemple, vous utilisez Z grand, il ne faut pas qu'une étape intermédiare nécessite Z moyen - mais, normalement, Z moyen "supporte" Z petit )

- la longeur de la denture générée par la fonction est égale, par défaut, à la demi longueur de la génératrice du cône primitif : cela ne devrait pas vous poser de problème car, normalement, b denture ne doit pas dépasser L / 3 de la génératrice primitive.

- pour modifier cette valeur , il faut ouvrir l'Esquisse Mise en place des dentures, supprimer la seule contrainte Point milieu de cette esquisse avant de coter la position du trait perpendiculaire au cône primitif qui positionne l'Esquisse Creux avant dent de l'Enlèvement de matière par lissage Creux de dent

- pour la signification des différents coefficients voir Coefficients du profil de denture
- vos Equations doivent être en Degrés

Bibliographie : | GdDI-Chevalier §47-22 ou §73-22 GdSTI-Fanchon §29-II-1

## Choix de la fonction Z grand , Z moyen ou Z petit

Feuille Excel : | Choix commande Engrenage - Bib AltiTech.xls
Notations : | Z : | nombre de dents
| α : | angle de pression
| δ : | angle primitif
| X : | déport ( positif en direction du (Diamètre de tête))
Equations : | Utilisez Denture droite - Z grand pour :
|  | si X = 0 , α = 20° et δ = 45°, alors utilisez Z grand pour Z > 23 dents
| Utilisez Denture droite - Z moyen pour :
|  | si X = 0 , α = 20° et δ = 45°, alors utilisez Z moyen pour 23 ≥ Z ≥ 12dents
| Utilisez Denture droite - Z petit pour :
|  | si X = 0 , α = 20° et δ = 45°, alors utilisez Z petit pour Z < 12dents

## Epure pour le brut de la partie conique :

- Le respect de ces cotes et de ces contraintes garantit une parfaite compatibilité entre le brut et les creux générés par la fonction Denture engrenage conique