## Esquisse Vis sans fin

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de l'arbre, référence de la cote x aval filet
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'arbre, référence de la cote pilotée (d arbre) orientation en supprimant la contrainte Verticale de l'esquisse Dépose
Création : | 60 configurations normalisées NF ISO 54..., classées en 2 séries normale et secondaire*, pilotées par Famille de pièces 3 esquisses de dépose, dimensions et mise en place 5 plans 12 équations 4 esquisses pour fonctions
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Caractéristique : | Mise en place des esquisses permettant la génération d'un filet fraisé avec les entrée et sortie tangentielles de la fraise pour une vis à un ou plusieurs filets
Procédure particulière : |

- l'option sens hélice 1ou 2 permet d'inverser le sens d'enroulement de l'hélice en passant la valeur de 1à 2 ou de 2 à 1

- cette option est utilisable même après décomposition et application des Fonctions complémentaires, à condition d'inverser le sens d'enroulement de l'Hélice

- Voir les Fonctions complémentaires ci-dessous

Remarque : | vos Equations doivent être en Degrés
Bibliographie : | GdDI-Chevalier §47-32 ou §73-32 GdSTI-Fanchon §29-V

## Procédures pour les Fonctions complémentaires

- D'abord, Décomposer la Fonction de bibliothèque : clic droit de la souris sur la fonction à décomposer dans l'arbre de création de la pièce. Les fonctions SolidWorks qui composent la fonction sont intégrées dans l'arbre de 1er niveau de la pièce : dans ce cas 7 esquisses ( Dépose , Dimensions et Mise en place amont pour le positionnement, Hélice, Engagement, Profil filet et Dégagement pour les fonctions complémentaires) et 5 plans.
- Puis Insertion Courbe Hélice : sélectionner l'esquisse Hélice (ou le cercle en trait continu dans cette esquisse qui correspond au cercle de diamètre nominal du filet à générer ) puis Insertion > Courbe > Hélice/Spirale :
  - L'hélice est Définie par Hauteur et révolutions : déclarer une Hauteur égale à la (L filetée) qui définie la position du plan Normal amont ( avec toutes les décimales disponibles )
  - Le nombre de Révolutions est celui de la cote Nbre de tours du filet
  - Inverser la direction permet éventuellement de diriger l'hélice vers le bout de la pièce (côté dépose de la fonction).
  - La position du "pied" de l'Hélice est repérée par un petit cercle en trait mixte tangent au cercle de diamètre nominal du filet : lors de la dépose de la fonction sur la pièce, par défaut, l'hélice démarre en position Vertical : cela impose un Angle de départ à 90° : l'hélice doit démarrer au point de tangence entre le cercle en trait continu et le petit cercle en trait mixte
  - Le Sens de l'hélice permet de définir si le filet est " à droite " ou " à gauche " ( mise en place visuelle - doit être cohérent avec l'option sens hélice 1ou 2 )
- Puis Insertion Courbe Composite : sélectionner l'Hélice précédement créée ainsi que les 2 esquisses Engagement et Dégagement puis Insertion > Courbe > Composite... :
  - vérifier la cohérence du sens d'enroulement de l'hélice et des directions des segments des esquisses d'Engagement et de Dégagement : possibilité de correction avec l'option sens hélice 1ou 2 ou en jouant sur le Sens de l'hélice
  - il y a refus de créer une courbe si les extrémités des différents segments à assembler ne sont pas coïncidents ( à 10-6 près ) : vérifiez votre (L filetée) et le Nbre de tours du filet. Augmentez éventuellement dans le volet des propriétés de la Cotation considérée le nombre de décimales de la Principale unité de précision
- Enfin Enlèvement de matière par balayage : Insertion > Enlèvement de matière > Balayage :
  - utiliser l'esquisse Profil filet comme Profil
  - la Courbe comp._ est la Trajectoire
  - Réglages : Contrôle de l'orientation/Torsion : Suivre la trajectoire
  - Décochez toutes les autres options, en particulier Aligner avec les surfaces d'extrémité qui décale l'enlèvement de matière par rapport au brut et modifie la forme de l'intersection filet/face ou chanfrein
- Si votre vis à plusieurs filets, Répétition circulaire : Insertion > Répétition/Symétrie > Répétition circulaire :
  - utiliser l'Axe temporaire du brut de votre arbre
  - l'Angle total est de 360°
  - le Nombre d'occurences est égal à Zv nb de filets ( consultable dans l'esquisse Dimensions )
  - Cochez Espacement constant
  - l'Enlèvement de matière par balayage inséré précédement est la Fonction à répéter