## Ø - Rainure semi-oblongue pour clavette type C

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de l'arbre, référence de la cote L médian
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'arbre référence de la cote pilotée (d arbre) orientation en supprimant la contrainte Verticale dans l'esquisse Dépose
Création : | 20 configurations normalisées NF E 22-177 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par extrusion
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (d arbre) est piloté par votre brut.
- Les séries dimensionnelles correspondent aux clavettes parallèles de forme C
  Adaptation à d'autres types en modifiant les cotes a clavette et h rainure
- La cote [b clavette] est purement indicative : elle n'a aucune inflence sur les dimensions de la rainure.

Bibliographie : | GdDI-Chevalier §38-121 ou §56-121 GdSTI-Fanchon §22-II-1