## Construction soudée : Tutorial

L'objet de ce tutorial est de propser une initiation au module Construction soudée de SW et, incidemment, de préciser les particularités des Profilés de la bibliothèque AltiTech.

#### Généralités sur le module Construction soudée

- Il permet de créer des structures comportant de nombreuses pièces en liaisons complètes ( Classes d'équivalences ) sour forme d'un fichier pièce ( .sldprt ) à Corps multiples.
- Orienté Construction métallique et Tuyautage, il inclus la fonction Elémént mécano-soudé qui permet, à partir d'un profil, de créer par Balayage des profilés rectilignes ou circulaires et des fonctions assocèes qui permettent de d'Ajuster/Prolonger les composants avec Coupe d'onglet.... , d'ajouter des Goussets..... , de générer des Cordons de soudure....
- Les Corps créés peuvent être exporter sous forme de Pièces et d'Assemblages ou sous-Assemblages
- Une fonction Liste de pièce mécano-soudées permet de générer automatiquement des Nomenclatures avec Longeur et Angles de découpes des profilés dans les Mises en plan.
- La plupart des fonctions de SW sont utilisable dans les pièces Construction soudée, avec la particularité qu'il faut préciser la Zone d'action de la fonction (Corps sur lesquels s'applique la fonction en cours - cas général des pièces à Corps multiples)
- Les Fonctions de Bibliothèques s'importent aussi dans les Constructions soudées : la bibliothèque AltiTech propose un module Construction soudée qui permet d'importer Brides, Tourillons, Visserie......

### 1 - Importer et positionner le profil sur la ligne guide du balayage

- Créer un Nouveau > Fichier > Pièce et établissez la ou les Esquisses guides (2D ou 3D avec des lignes, des arcs...) de l'épure de la construction à réaliser puis fermer l'esquisse

- l'épure correspond à une cotation fonctionnelle : il est possible de positionner à la demande le profil sur un tracé d'épure
- à chaque barre de la structure, doit correspondre un trait d'esquisse, pas forcément à la longueur exacte du profilé : il s'agit d'un schéma filaire de la structure
- des arcs imposeront de couder les profilés, sans préjuger de la faisabilité de l'opération

- Dans le menu Contructions soudées, lancer la fonction Elément mécano-soudé

- Dans le volet du gestionnaire de fonction :

- sélectionnez la Norme utilisée puis le Type et la Taille de la (ou des) barres à créer :
  - vous n'aurez accès aux profilés de la bibliothèque AltiTech que si le module Profilés AltiTech a été déclaré
- à l'écran, sélectionnez le ou les traits de l'épure guide du profil sélectionné : les barres générées apparaissent en transparence à l'écran

- avec le type de Coupe d'onglet (raccord éventuel entre les pièces) choisi si l'option est cochée

- disponible seulement si plusieurs barres ont été sélectionnées
- la coupe d'onglet ne sera effective qu'aux jonctions de barres signalées à l'écran par un gros point rose
- il sera toujours possible d'ajuster la jonction de 2 barres avec la fonction Ajuster/Prolonger du menu Contructions soudées

- avec l'esquisse du profil visible au bout de la première barre sélectionnée

- ce profil est positionné Horizontalement dans le plan créé perpendiculairement à l'origine de la première barre, Centré sur le point de référence du profil (cf. documentation des profils) :

- dans le volet Réglages, Angle de rotation permet d'orienter correctement le profil par rapport à l'épure guide : dans ce cas Angle de rotation = 90°

- toutes les barres générées pivotent du même angle, dans le même sens : retirer de la sélection les barres incorrectes ; elles seront générées par d'autres occurences de la fonction

- l'option permet de changer l'origine du profil sur l'épure guide (cf les points de références sur la documentation des profils)

- lors de la selection de cette option , un Zoom s'effectue sur l'Esquisse du profil - il faut néanmoins parfois orienter la vue pour avoir une vision correcte de l'esquisse : toutes les fonctions d'écran sont accessibles
- lorsque l'on promène le pointeur de souris sur l'Esquisse du profil, les points éligible à un repostionnement de celle-ci sur la ligne guide appraisent sous forme de point rouge : il suffit d'un clic pour que le profilé soit régénéré avec cette nouvelle Origine d'esquisse

- si aucun point ne convient, laisser le profil en l'état, terminer la fonction avec les barres mal positionnées. Dans l'Arbre de construction interne de l' Elémént Mécano-soudé, Editer l'Esquisse du profil et créer le point désiré. Fermer l'esquisse, puis Editer la fonction Elément Mécano-soudé et mettre en place définitivement le profil avec l'option à l'aide du point ajouté dans l'esquisse du profil.

- toutes les barres générées translatent de la même valeur, dans le même sens : retirer de la sélection les barres incorrectes ; elles seront générées par d'autres occurences de la fonction

- Valider la fonction : le nouvel Arbre de construction de la pièce apparait

- l'icone Construction soudée indique que l'on est dans une Pièce à Corps multiples qui générera les données permettant d'établir la Table Liste des pièces soudées dans la Mise en plan
- l'icone Liste des pièces soudées remplace le répertoire Corps volumiques habituel : elle indique que les données de Table de composants n'ont pas été complètement générées (par contre les Corps sont consultables) - il précise que ( 2 ) Corps ont été créés
- l'arbre interne de la fonction Elément Mécano-soudé comporte :

- en racine, un Plan, normal à la première entité sélectionnée, en son origine. C'est le plan de l'Esquisse du profil
- une esquisse, nommée , dans AltiTech, du nom du profil généré : c'est l'Esquisse du profil qui peut être Editée et modifiée comme une Esquisse normale: les modifications se répecuteront sur toutes les barres générées par la fonction.
- la liste des Corps générés
- dans le volet Configurations, la configuration Défaut a été libellée Brut d'usinage ; elle a une configuration dérivée Brut de soudage :

- dans lesMise en plan , les configurations Brut d'usinage présente l'ensemble réalisé avec les perçages... éventuellement réalisés, alors que la configuration Brut de soudage donne les pièces soudées avant tout usinage

- Le Limon de l'escalier est terminé. Les montants et lisses intermédiaires de la rembarde sont prévus avec un même profil : une nouvelle fonction Elément mécano-soudé, utilisant la même épure, permet de les générer.

- la lisse de la volée d'escalier ne peut être générée : toutes les esquisses ne conviennent pas (diverses raisons peuvent-être invoquées) ; il suffit de multiplier les Eléments mécano-soudé et de ne pas oublier de les Ajuster/Prolonger
- les lisses du palier sont correctement générées et ajustées : un trait d'esquisse est associé à chacune des barres. Elles sont automatiquement Ajustées, même si l'option n'est pas proposée: l'esquisse laisse une seule possibilité d'ajustement.

- La lisse intermédiaire de la volée est générée par une nouvelle fonction Eléments mécano-soudé :

- pour créer les 2 barres qui sont coaxiales, il faut décocher l'option Appliquer coupe d'onglet
- les barres pénètrent dans les montants et se raccordent mal avec la lisse du palier

- La rampe est réalisée avec un tube coudé :

- les arcs sont acceptés dans les courbes guides, sans préjuger de la possibilité technique de couder le profil utilisé...
- comme les arcs sont tangents avec les segments connectés, l'option Fusionner est proposée : elle permet de générer un seul Corps à partir de plusieurs segments d'esquisse.

- Les barres sont toutes en place, mais pas aux bonnes longueurs (longueur des lignes de l'épure) ni avec des découpes d'ajustement correctes (extrémitées droites s'il n'y a pas de coupe d'onglet ) : il faut les Ajuster/Prolonger

- les pieds des montants sont Ajustés-et-Prolongés sur la Face supérieure du limon, avec l'option de coupe d'onglet Brute
- les lisses sont Ajustées-et-Prolongées sur les Faces latérales des montants de la volée d'escalier
- les lisses du palier et et de la volée d'escalier sont Ajustées-et-Prolongées avec une coupe d'onglet en Biseau : l'angle est calculé par rapport aux courbes guides des 2 Corps sélectionnés
- L'ajustement des montants sur la rampe est plus problématique :

- la rampe est en tube cylindrique : il faut Ajuster sur le Corps de la rampe
- l'épure est mal tracée : la rampe coupe 2 fois le montant de pied de rampe, ce qui a des conséquences inattendues (on ne peut pas sélectionner les Faces d'ajustement)

- Après modification de l'épure:

- Finir plus précisément cette structure est hors de notre propos. Pour rendre plus lisible la structure, il reste à :

- Cacher l'épure
- Renommer chacun des Corps dans l'arbre interne de la Liste des pièces soudées

- il est inutile de le faire avant, car les Corps prennent automatiquement le nom de la dernière fonction qui leur est appliquée
- pour accéder facilement au libellé du corps (ou de toute autre fonction) : touche de fonction F2 (raccourci Windows de Renommer)

- Renommer également les diverses Fonctions dans l'arbre de construction (attention au renommage intempestif de corps)

- La ou les Esquisses des lignes guides du balayage restent visible dans l'arbre de construction primaire
  - les Cacher pour rendre plus lisible l'affichage du mécanisme
- Pour établir la nomenclature des pièces, enregitrer les corps de manière individuels..... se reporter à la documentation en ligne de SolidWorks