## Généralités sur les Brides

AltiTech propose 8 types de Brides à souder, 1 Bride tournante et 2 types de Brides pleines ainsi que 4 types de Collets à souder et 1 joint plat.

- Tous ces composants sont proposés en dimensions normalisés et classés en séries de pression nominales (PN_ )

- Les Brides à souder et les Collets sont à déposer sur une Face plane en bout de tube cylindrique et sont positionnées par l'Arête circulaire extérieure du bout du tube.
- Les Brides pleines sont à déposer sur la Face plane d'extrémité d'un Joint plat ou d'une Bride à souder. Le positionnement s'effectue sur uneArête circulaire extérieure de la bride conjuguée.
- La Bride tournante est à déposer sur la Face plane arrière d'un Collet et positionnées par uneArête circulaire extérieure du Collet

- Toutes les brides peuvent être orientées après dépose ( l'option n'est pas proposée dans l'opération de dépose ) :
  - ouvrir l'Esquisse Dépose de la Fonction de bibliothèque déposée, Supprimer l'unique Contrainte Verticale et réorienter angulairement l'esquisse ( par Cotation ou Contraintes) : la Fonction sera réorientée suivant la nouvelle position de l'esquisse Dépose. Ne pas tenir compte des éventuels messages d'Erreurs de reconstruction.

- A toutes les configurations normalisées sont associées des Propriétés ( Description, Désignation, Norme ) Générale et de Configuration :
  - malheureusement elles ne sont pas importées dans la Pièce lors de la dépose de la fonction et ne peuvent-être directement exploitées dans les Tables de pièces soudées
  - il est possible, par Copier/Coller entre les Propriétés spécifiques à la configuration de la Fonction ( Fichiers>Propriétés... ) de renseigner les Propriétés de l'Article-liste-des-pièces-soudées dans la Liste des pièces soudées (en racine de l'Arbre de construction de votre Pièce) : ces Propriétés seront prises en compte lors de l'Insertion>Tables>Listes de pièces soudées dans la Mise en PLan
    Une Table exploitant directement ces Propriétés est proposée en racine du répertoire ..\AltiTech_v..\Profilés_AltiTech_v2

- Types de Brides à souder disponibles
  - Plate à emmancher - Face joint surélevée
  - Plate à emmancher
  - à Collerette bout à bout - Face joint surélevée
  - à Collerette bout à bout
  - à Collerette à emboiter - Face joint surélevée
  - à Collerette à emboiter
  - à Collerette à emmancher - Face joint surélevée
  - à Collerette à emmancher

- Types de Brides pleines disponibles
  - Pleine - avec centreur
  - Pleine - Plate

- Type de Bride tournante disponible
  - Bride tournante

- Types de Collets à souder disponibles
  - Collet type 31
  - Collet type 32
  - Collet type 33
  - Collet type 34

- Type de Joint plat disponible
  - Joint plat