## Cornière ailes égales

Relation géométrique : | rayon congé r = e
Série : | Profils à froid - AltiTech\Cornière ailes égales
| 14 profils NF EN 10162
| source : Arcelor-Mittal

## Cornière ailes inégales

Relation géométrique : | rayon congé r = e
Série : | Profils à froid - AltiTech\Cornière ailes inégales
| 9 profils NF EN 10162
| source : Arcelor-Mittal

## Coulisse

Série : | rayon congés r = e
Série : | Profils à froid - AltiTech\Coulisse
| 80 profils NF EN 10162
| source : Arcelor-Mittal

## Oméga

Relation géométrique : | rayon congés r = e
Série : | 1 série non normalisée
Série : | Profils à froid - AltiTech\Oméga
| 6 profils NF EN 10162
| source : Arcelor-Mittal

## Tube carré ouvert

Relation géométrique : | rayon congés r = e
Série : | Profils à froid - AltiTech\Tube carré ouvert
| 4 profils NF EN 10162
| source : Arcelor-Mittal

## Tube rectangulaire ouvert

Relation géométrique : | rayon congés r = e
Série : | Profils à froid - AltiTech\Tube rectangulaire ouvert
| 12 profils NF EN 10162
| source : Arcelor-Mittal