# Alésage - Rainures traversantes pour clavettes - 2 fonctions

## O - Rainure traversante pour clavettes A - B - C

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de l'alésage, référence de la cote L rainure
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'alésage, référence de la cote pilotée (d alésage) orientation en supprimant la contrainte Verticale dans l'esquisse Dépose
Création : | 20 configurations normalisées NF E 22-177 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par extrusion
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (d alésage) est piloté par votre brut.
- Extrémité de la rainure droite non usinable : rainure traversante ou débouchant dans un perçage ou une gorge
- Les séries dimensionnelles correspondent aux clavettes parallèles de formes A , B ou C.
  Adaptation à d'autres types en modifiant les cotes a clavette et h rainure
- La cote [b clavette] (des formes A, B , C ) est purement indicative : elle n'a aucune inflence sur les dimensions de la rainure.

Bibliographie : | GdDI-Chevalier §38-121 ou §56-121 GdSTI-Fanchon §22-II-1

## O - Rainure traversante pour clavette disque

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de l'alésage, référence de la cote L rainure
Positionnement : | sur l'arête d'extrémité de l'alésage, référence de la cote pilotée (d alésage) orientation en supprimant la contrainte Verticale dans l'esquisse Dépose
Création : | 20 configurations normalisées NF E 22-179 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 esquisse pour fonction 1 enlèvement de matière par extrusion
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (d alésage) est piloté par votre brut.
- Extrémité de la rainure droite non usinable : rainure traversante ou débouchant dans un perçage ou une gorge
- La cote [b clavette] (hauteur de la clavette disque ) est purement indicative : elle n'a aucune inflence sur les dimensions de la rainure.

Bibliographie : | GdDI-Chevalier §38-123 ou §56-123