## Filetage G

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement, référence de la cote L filetée
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'arbre du diamètre extérieur de l'arbre, référence de la cote pilotée (d arbre)
Création : | 18 configurations normalisées NF EN ISO 228 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 2 plans 2 esquisses pour fonctions 3 équations
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque (à décomposer )
Fonctions complémentaires : | séquence pour Filetage "simple"
Bibliographie : | GdDI-Chevalier §30-33 ou §48-33 GdSTI-Fanchon §20-I-2-a

## Filetage G progressif

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement, référence de la cote L filetée utile
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'arbre du diamètre extérieur de l'arbre, référence de la cote pilotée (d arbre)
Création : | 18 configurations normalisées NF EN ISO 228 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 3 plans 3 esquisses pour fonctions 5 équations
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque (à décomposer )
Fonctions complémentaires : | séquence pour Filetage "progressif"
Remarque : | Pour une construction correcte de la Courbe composite, la Hauteur de l'Hélice cylindrique doit être à 6 décimales - il est pratique d'effectuer un copié/collé de la cote (H hélice cylindrique).
Bibliographie : | GdDI-Chevalier §30-33 ou §48-33 GdSTI-Fanchon §20-I-2-a

## Filetage gaz étanche R

###

Zone de dépose : | bout de tube ou d'arbre, ou épaulement
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'arbre (du diamètre extérieur du tube, référence de la cote pilotée (d tube)), la conicité n'étant pas usinée
Création : | 18 configurations normalisées NF E 03-004 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose et 2 esquisses de positionnement 4 plans 4 esquisses pour fonctions 1 enlèvement de matière par révolution
7 équations

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque (à décomposer )
Fonctions complémentaires : | voir ci-dessous
Remarques : |

- les valeurs de x plan de jauge données dans les configurations sont celles préconisées par la norme
- les valeurs de L filetage utile données dans les configurations correspondent aux valeur minimales préconisées par la norme
- [A° hélice utile] est identique pour toutes les configurations et correspond à la conicité 1/16 de la partie conique usinée par la fonction

Bibliographie : | GdSTI-Fanchon §20-I-2-a

### Caractéristiques d'un Filetage gaz étanche

- Les caractéristiques du Filetage Gaz étanche R sont différentes de celles des autres filetages :
  - Il est conique (conicité 1/16ème).
  - Le diamètre nominal est défini dans un plan de jauge.

- Intégré dans les Filetages progressifs de la bibliothèque, il en a certaines caractéristiques, mais en diffère aussi :
  - La dépose de la fonction s'effectue sur un cylindre :
  - Un Enlèvement de matière par révolution réalise le cône au 1/16ème jusqu'au diamètre nominal du tube.
  - Les références de ce filetage sont définies par rapport au plan Normal jauge qui contient l'esquisse Référence jauge
  - 2 plans sont mis en place par rapport à ce plan Normal jauge :
    - un plan Normal amont au-delà du plan de jauge contient les esquisses Hélice utile et Hélice de dégagement qui permettent de construire les 2 Hélices coniques de la fonction.
    - un plan Normal aval "en avant" de la face de dépose contient l'esquisse Référence profil qui permet de positionner l'esquisse Profil du filet.
  - Le Profil Gaz, au niveau du plan Normal aval, est légèrement déformé pour s'enrouler correctement sur le cône de l'Hélice utile .

### Fonctions complémentaires pour un Filetage gaz étanche R

Le Filetage G étanche est un cas particulier, plutôt complexe, de Filetages/Taraudages progressifs : séquence pour Filetage "progressif"

Fonctions complémentaires à effectuer, après avoir Décomposé la Fonction de bibliothèque :

- A partir de l'esquisse Hélice utile, insérer l'Hélice utile conique (Angle = [A° hélice utile] = 1.788° vers l'intérieur - Hauteur = (H hélice utile) avec 6 décimales - il est pratique d'effectuer un copié/collé de la cote (H hélice utile) )

- cette cote (H hélice utile) est le cote de positionnement du plan Normal aval

- A partir de l'esquisse Hélice de dégagement, insérer (éventuellement) une Hélice de dégagement conique (Angle = (A° hélice de dégagement) dans l'esquisse Hélice de dégagement - Hauteur : supérieure à L dégagement d'outil )

- Créer (éventuellement) une Courbe composite avec les 2 Hélices créées précédemment

- Insérer un Enlèvement de matière par balayage : utiliser l'esquisse Profil filet R comme Profil et la Courbe composite ( ou l'Hélice utile) comme Trajectoire