# Arbre - Cannelures à flancs parallèles - 2 fonctions

## Ø - Cannelures à flancs parallèles

###

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement, référence de la cote L cannelures
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'arbre, référence de la cote pilotée (d brut) orientation en supprimant la contrainte Verticale de l'esquisse Dépose
Création : | 53 configurations normalisées NF E 22-131 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 2 équations 1 esquisse pour fonction
1 enlèvement de matière par extrusion
1 axe
1 répétition circulaire de fonction

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : |

- (d brut) est piloté par votre pièce.
- Extrémité droite non usinable : cannelures traversantes ou débouchant dans une gorge de dégagement.

Bibliographie : | GdDI-Chevalier §38-21 ou §56-21 GdSTI-Fanchon §22-III-1

## Ø - Cannelures à flancs parallèles fraisées

###

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement, référence de la cote L cannelure utile
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'arbre référence de la cote pilotée (d brut) orientation en supprimant la contrainte Verticale de l'esquisse Dépose
Création : | 53 configurations normalisées NF E 22-131 pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 1 plan 2 esquisses pour fonction 1 enlèvement de matière par balayage
3 équations
1 axe
1 répétition circulaire de fonction

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarque : | (d brut) est piloté par votre pièce.
Bibliographie : | GdDI-Chevalier §38-21 ou §56-21 GdSTI-Fanchon §22-III-1