## Ø - Esquisses pour Moletage croisé

###

Zone de dépose : | bout d'arbre ou épaulement, référence de la cote X amont
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'arbre, référence de la cote pilotée (d axe) orientation possible en supprimant la contrainte Verticale de l'esquisse Dépose
Création : | 1 esquisse de dépose 1 plan 4 esquisse pour fonction 3 équations 1 axe
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Remarques : |

- (d axe) est piloté par votre brut.
- (pas hélices) permet d'avoir des stries à 45°, qui se coupent perpendiculairement
  (Nbre maxi de stries) évite des erreurs de reconstruction dans la Répétition circulaire de Fonction : cf les Fonctions complémentaires ci-dessous
- Cette fonction fonctionne par enlèvement de matière et ne modélise donc qu'imparfaitement le moletage qui procède par déformation: le gonflement du cylindre moleté n'apparaît pas, ou doit être pris en compte par le concepteur dans le diamètre du brut
- Cette fonction, qui réalise de beaux décors, est extrêmement gourmande en calculs et volume de fichier

### Procédures pour les Fonctions complémentaires

Décomposer la Fonction de bibliothèque : clic gauche de la souris sur la fonction à décomposer dans l'arbre de création de la pièce : Les fonctions SolidWorks qui composent la fonction sont intégrées dans l'arbre de 1er niveau de la pièce

Insertion Courbe Hélice 1: sélectionner l'esquisse Hélice1 issue de la décomposition de la Fonction de bibliothèque (ou le cercle primitif en trait continu dans cette esquisse ) puis Insertion > Courbe > Hélice/Spirale : la boite de dialogue Courbe hélice apparaît

Réglages : | Défini par : | Hauteur et pas
| Hauteur : | longueur moletée ( = X amont pour moletage en bout )
| Pas : | (Pas hélices) : consultable dans l'esquisse Dépose
| Angle de départ : | 90° (si l'orientation par défaut n'a pas été modifiée)

Les réglages complémentaires permettent de choisir le sens de l'hélice et de bien la diriger dans la matière Insertion Courbe Hélice 2: sélectionner l'esquisse Hélice2 issue de la décomposition de la Fonction de bibliothèque (ou le cercle primitif en trait continu dans cette esquisse ) puis Insertion > Courbe > Hélice/Spirale : la boite de dialogue Courbe hélice apparaît

Réglages : | Défini par : | Hauteur et espacement
| Hauteur : | longueur moletée ( idem Hélice1 )
| Espacement : | (Pas hélices) : le même que pour Hélice1
| Angle de départ : | 90° (si l'orientation par défaut n'a pas été modifiée)

Le sens de l'hélice est à l'opposé de celui de Hélice1 Enlèvement de matière par balayage 1 : Insertion > Enlèvement de matière > Balayage : utiliser l'esquisse Strie1 issue de la décomposition la fonction comme Profil et Hélice1 comme Trajectoire

Réglages : | Contrôle de l'orientation/Torsion : | Suivre la trajectoire
|  | décochez toutes les autres options

Enlèvement de matière par balayage 2 : même procédure et mêmes réglages que pour Enlèvement de matière par balayage 1 avec l'esquisse Strie2 issue de la décomposition de la Fonction de bibliothèque (apparente dans l'arbre de construction) pour Profil et Hélice2 pour Trajectoire

Répétition circulaire de fonction : Insertion > Répétition/Symétrie > Répétition circulaire... :

Réglages : | Axe : | l'Axe moletage issu de la décomposition de la Fonction de bibliothèque
| Angle : | 360°
| Nb d'occurences : | un nombre inférieur à (Nbre maxi de stries) qui donne des stries jointives
| Fonctions à répéter: | les 2 Enlèvement de matière par balayage créés précédemment

Décochez Répétition de géométrie, lancez le calcul et patientez