## Taraudage dent de scie - Poussant

Zone de dépose : | face plane normale à l'alésage, référence de la cote L taraudée
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'alésage du diamètre intérieur de l'alésage, référence de la cote (d perçage)
Création : | 117 configurations normalisées NF ISO 68 (idem profil métrique M ), classées en 2 séries (normale et fine), pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 2 plans 2 esquisses pour fonctions 4 équations
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque (à décomposer )
Fonctions complémentaires : | séquence pour Filetage-Taraudage "simple"
Bibliographie : | GdDI-Chevalier §30-323 ou §48-323

## Taraudage dent de scie progressif - Poussant

Zone de dépose : | face plane normale à l'alésage, référence de la cote L taraudée utile
Positionnement : | sur arête à l'extrémité de l'alésage du diamètre intérieur de l'alésage, référence de la cote (d perçage)
Création : | 117 configurations normalisées NF ISO 68 (idem profil métrique M ), classées en 2 séries (normale et fine), pilotées par Famille de pièces 1 esquisse de dépose 3 plans 3 esquisses pour fonctions 6 équations
Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque (à décomposer )
Fonctions complémentaires : | séquence pour Filetage-Taraudage "progressif"
Bibliographie : | GdDI-Chevalier §30-323 ou §48-323