## Bibliothèque AltiTech de Profilés

- Elle comporte, dans cette version 2.2 de AltiTech, 8 Normes "AltiTech" classées en 64 Types représentant 1743 Tailles de profils pour la fonction Elément mécano-soudé
- Elle a été développée sous la version 2006 SP4.1 de SolidWorks
- Les Esquisses des différents profils ont été établies à l'aide de documentation facilement accessible en milieu scolaire et sur internet (cf. bibliographie)
- Un soin particulier a été apporté à la cotation et aux relations géométriques internes des Esquisses :
  - pour éviter une prolifération d'Equations et de Cotes liées dans le fichier et de Cotes dans l'esquisse du profil, j'ai établi chaque fois que cela était possible des Relations géométriques entre les différentes parties d'une même esquisse : cela se traduit par des contructions en trait d'esquisse au niveau des congés et au milieu des ailes des profils...
  - les Cotes de l'esquisse du profil sont en Lecture seule (pour éviter les modifications intempestives) et ne sont pas Marquées pour la mise en plan
- A chaque profil sont associées les propriétés Description, Désignation et Norme :

- pour y accéder, il faut d'abord, dans l'arbre de construction, Mettre à jour la Liste des pièces soudées
- puis éditer les Propriétés... des Articles de la Liste des pièces soudées.
- ces propriétés peuvent être importées automatiquement dans les Mises en plan par l'insertion d'une Table Liste de pièces soudées
- un prototype de table exploitant ces propriétés Description, Désignation et Norme est proposé en racine du répertoire des profilés

- Dans un arbre de construction, les Elément mécano-soudé ne sont pas facile à identifier :

- l'esquisse du profil (en 2ème position dans l'arbre interne de la fonction) est nommée explicitement en fonction du Type et de la Taille du (ou des) Corps généré(s) par la fonction

- Les dimensions à proposer pour les différentes séries ont été difficiles à établir :
  - les différentes sources que j'ai trouvées sont souvent très incomplètes et contradictoires
  - des profils d'une même famille existent dans des dimensions différentes suivant les matériaux et les usages considérés (Acier laminé à chaud, étirés à froid, aluminium et alliages,....)
  - les dimensions effectivement disponibles chez les fournisseurs sont souvent autres que celles définies par la norme
- En conséquence :
  - j'ai défini les Normes (au sens du gestionnaire de sélection des Elémént mécano-soudé ) en fonction soit de l'usage du profilé (Canalisations, Métallerie....) soit du procédé d'élaboration (Laminés, Filés....). L'intitulé de ces Normes est suivi du suffixe - AltiTech pour permettre une cohabitation avec d'autres séries de même intitulé général.
  - chacune de ces Normes propose différents Types de profilés :
  - il s'agit de profils normalisés relevant de l'usage ou du procédé considéré
  - un même profil peut se retrouver dans différentes Normes (avec des Propriétés de Norme différentes)
  - chacun de ces Types de profilé propose des séries de Tailles :
  - nommées série dimensionnelle proche de la désignation normalisée
  - parfois précédées (ou suivies) par un symbole typographique ( ° , ^ , _ ...) qui permet d'obtenir une série dimensionnelle croissante (du moins sous XP..)
  - pour les profilés courants ( Cornière ailes égales...), les dimensions les plus usuelles ont été arbitrairement placées en tête de liste (avec le préfixe ^ )
  - pour certaines séries, j'ai proposé des dimensions libres :
    - insérer normalement l'Elément mécano-soudé sans tenir compte des dimensions du profil généré
    - puis, dans l'arbre de construction, double-clic sur l'esquisse du profil (elle porte le nom du profil, sans dimension) et modifier les côtes non conformes (pour voir leur nom défini dans la fiche de présentation des familles : Outils > Options > Options système > Montrer le nom des cotes )
    - renommer éventuellement l'esquisse du profil et ajouter les Propriétés... des Articles de la Liste des pièces soudées
  - pour modifier les dimensions d'un profil normalisé :
    - les cotes sont en lecture seule : pour les modifier, il faut, pour chaque cote, décocher l'option Lecture seule dans Propriétés de la cote
    - ne pas oublier de modifier (ou supprimer) les Propriétés... des Articles de la Liste des pièces soudées
- Plus généralement, cette bibliothèque n'étant pas à but commercial,

  ### elle ne saurait garantir l'exactitude dimensionnelle et géométrique des profils

  qu'il vous convient de vérifier :
  - à l'aide des dernières normes
  - en vérifiant la géométrie et les dimensions exactes des profilés que vous pouvez obtenir auprès de vos fournisseurs

### Bibliographie :

- MEMOTECH - structures métalliques de C. Hazard , F.Lelong , B. Quinzain (Educalivre)
  - §7 - Produits sidérurgiques - Profilés et aciers marchands - Formes, dimensions , caractéristiques : le manuel le plus complet, en normes ISO ( édition 2009 )
- Catalogues ARCELOR-MITTAL accessibles en ligne (format PDF téléchargeable) à partir de la page www.constructalia.com/fr_FR/index.jsp

## Conventions de la documentation des Types de profils

La documentation de chaque famille fournit :

- Le profil tel qu'il est établi dans l'esquisse de la Fonction de bibliothèque qui est à la base du Profil de construction soudée
  - Le profil est représenté en position Horizontal de l'esquisse :
    - cela n'augure en rien de l'orientation d'arrivée de l'esquisse sur la ligne guide qui dépend de la création du Plan de l'esquisse généré par la fonction Elément mécano-soudé
- Les dimensions définies dans l'Esquisse :
  - en noir : le nom des cotes immédiatement modifiables tel qu'il apparait dans l'Esquisse ou lors d'un double-clic sur le nom celle-ci dans l'arbre de construction
  - en bleu : le nom des cotes en lecture seule
  - en vert : le nom des dimension définies par une Relation géométrique
- Les points géométriques de positionnement du profil sur la ligne guide du balayage :

- en rouge le point de positionnement par défaut de l'Esquisse du profil sur la ligne guide
- en bleu les Points de positionnement rajoutés sur l'esquisse pour faciliter la manipulation éventuelle de celle-ci
  - tous les autres points géométriques de l'esquisse sont aussi utilisables
  - des points supplémentaires peuvent être ajoutés par l'utilisateur : importer normalement le profil sur l'esquisse du balyage, puis Editer l'esquisse et y définir le Point désiré, puis Editer la fonction Elément mécano-soudé et Positionner le profil sur le point défini