## Crémaillère denture hélicoïdale

Zone de dépose : | face plane normale à l'axe de la crémaillère, référence de la cote x creux amont
Positionnement : | sur l'arête rectiligne tête de la future denture
Création : | 60 configurations normalisées NF ISO 54..., classées en 2 séries normale et secondaire*, pilotées par Famille de pièces 2 esquisses de dépose et dimensions 2 plans 12 équations 2 esquisses pour fonction
1 enlèvement de matière par extrusion
1 axe
1 répétition linéaire de fonction

Dans arbre de création : | Fonction de bibliothèque
Caractéristique : | La crémaillère engrène avec un pignon cylindrique à denture hélicoïdale
Remarques : |

- Après insertion, la fonction est libre en translation parallèlement à l'arête de positionnement :

- ouvrir l'esquisse (-)Dépose et rajouter les contraintes et cotes nécessaires au positionnement

- Les longeurs de références x creux amont et L crémaillère sont mesurées dans le plan Radial au milieu de la denture
- Les flancs des dents sont droits : aucune reconstruction particulière n'est nécessaire pour faire converger les équations
- L crémaillère permet de calculer le nombre (entier) de dents extrudées par la Répétition linéaire de fonction : la longueur effective est généralement inférieure à cette valeur
- si toutes les répétitions de l'enlèvement de matière Creux de dent ne coupent pas la pièce le message d'erreur La fonction n'a pas pu couper le corps est renvoyé....
- Le coefficient R congé/module pilote le rayon du congé de pied de dent, mesuré dans un plan normal à la denture

- par défaut, R congé/module = 0.38, valeur normalisée de la crémaillère primitive de taillage
- les coef courbure bas/flanc et coef courbure fond pilotent l'allure de la spline qui génère les congés dans l'esquisse Profil projeté du Creux de dent

- L'Axe est dans le plan primitif de la crémaillère pour faciliter l'assemblage ultérieur