## Tube carré

Relation géométrique : | congés intérieurs r = e
Séries : | 8 séries dont 7 normalisées J'ai privilégié les séries Arcelor-Mittal sur celles, incomplètes, du MEMOTECH. Lorsque celui-ci précise sa source ( le marchand Descours et Cabaud - catalogue non trouvé sur le net ) je la donne. Les anciennes normes sont données en italiques
Série : | Filés aluminium - AltiTech\Tube carré
| 10 profils dont 1 libre - non normalisés
| source : MEMOTECH - structures métalliques §7.11 ( Descours et Cabaud )
Série : | Tubes acier métallerie - AltiTech\Tube carré - Qualité 1
| 11 profils NF A 49-643
| source : MEMOTECH - structures métalliques §7.7.2 ( Descours et Cabaud )
Série : | Tubes acier métallerie - AltiTech\Tube carré - Qualité 2
| 18 profils NF A 49-643
| source : MEMOTECH - structures métalliques §7.7.2 ( Descours et Cabaud )
Série : | Tubes finis à froid - AltiTech\Tube carré
| 82 profils NF EN 10219
| source : Arcelor-Mittal
Série : | Tubes soudés de précision - AltiTech\Tube carré e=1,5
| 17 profils NF EN 10305-5 ( XPA 49-646 )
| source : Arcelor-Mittal
Série : | Tubes soudés de précision - AltiTech\Tube carré e=2
| 16 profils NF EN 10305-5 ( XPA 49-646 )
| source : Arcelor-Mittal
Série : | Tubes soudés de précision - AltiTech\Tube carré e=2,5
| 10 profils NF EN 10305-5 ( XPA 49-646 )
| source : Arcelor-Mittal
Série : | Tubes soudés de précision - AltiTech\Tube carré e=3
| 10 profils NF EN 10305-5 ( XPA 49-646 )
| source : Arcelor-Mittal